{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["脉动真空灭菌器压力表及安全阀明细"]
["序号","名称","型号","数量"]
[1,"室内压力表","82152789PGE232.100-0.1-0.5",8]
[2,"SV1安全阀","DN25  0.28MPa",10]
[3,"SV1安全阀","DN20  0.28MPa",2]
[4,"不锈钢外丝","3/4\"",2]
[5,"夹层压力表","82152790PGE232.100-0.1-0.5",8]
[6,"不锈钢外丝","1\"",10]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}