{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,16,0],[2,1,7,1],[2,2,3,2],[4,2,7,2],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[11,1,13,1],[11,2,13,2],[14,1,16,1],[14,2,16,2],[17,0,38,0],[17,1,20,1],[17,2,20,2],[21,1,38,1],[21,2,29,2],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,5],[21,6,23,6],[24,3,26,3],[24,4,26,4],[24,5,26,5],[24,6,26,6],[27,3,29,3],[27,4,29,4],[27,5,29,5],[27,6,29,6],[30,3,32,3],[30,4,32,4],[30,5,32,5],[30,6,32,6],[33,3,35,3],[33,4,35,4],[33,5,35,5],[33,6,35,6],[36,3,38,3],[36,4,38,4],[36,5,38,5],[36,6,38,6],[39,0,41,0],[42,0,45,0],[46,0,52,0],[53,0,56,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["雅安市人民医院10kv配电设备清单（最终以现场实际为准）"]
["楼栋","楼层","位置","类别","型号","面数","柜型号","厂家"]
["一期","一住院大楼","高压室","高压柜","KYN28",20,"GCS-CCK","川开电气"]
[{"$nulls":3},"直流平",null,2]
[null,null,"低压室","变压器","SCBBH15-1250/10",6,null,"青岛海电"]
[{"$nulls":4},"SCBBH15-1000/10",2,null,"青岛海电"]
[{"$nulls":3},"低压柜",null,52,"GCS-CCK","川开电气"]
[{"$nulls":3},"应急柜","1#5面  2#9面",14,"GCS-CCK","川开电气"]
[null,"儿科（行政大楼）","配电室","高压柜","HXGN-12",4,null,"成开电气"]
[{"$nulls":3},"变压器","SCB11-1000/10",2,null,"四川大成"]
[{"$nulls":3},"低压柜",null,17,"GCS","成开电气"]
[null,"后勤楼","配电室","低压柜",null,4,"CCK","川开电气"]
[{"$nulls":3},"高压柜",null,2]
[{"$nulls":3},"变压器","SCBBH15-630/10",1,null,"青岛海电"]
[null,"中西医康复中心","配电室","低压柜",null,9,null,"施耐德电气"]
[{"$nulls":3},"高压柜",null,2]
[{"$nulls":3},"变压器","SCBBH15-800/10",null,null,"顺特电气设备"]
["二期","医养中心","1#配电室","高压柜","PIX",10,null,"施耐德"]
[{"$nulls":3},"变压器","SCB13-630/10",2,null,"施耐德"]
[{"$nulls":3},"低压柜","BLOKSET",14,null,"施耐德"]
[{"$nulls":3},"直流屏",null,2]
[null,"二住大楼","2#配电室","高压柜","RM6-NE-01",2,null,"施耐德"]
[{"$nulls":7},"施耐德"]
[{"$nulls":7},"施耐德"]
[{"$nulls":3},"变压器","SCB13-1600/10",2,null,"施耐德"]
[{"$nulls":7},"施耐德"]
[{"$nulls":7},"施耐德"]
[{"$nulls":3},"低压柜","BLOKSET",22,null,"施耐德"]
[{"$nulls":7},"施耐德"]
[{"$nulls":7},"施耐德"]
[null,null,"3#配电室","高压柜","RM6-NE-01",2,null,"施耐德"]
[null,null,"空调",{"$nulls":4},"施耐德"]
[{"$nulls":7},"施耐德"]
[{"$nulls":3},"变压器","SCB13-1000/10",2,null,"施耐德"]
[{"$nulls":7},"施耐德"]
[{"$nulls":7},"施耐德"]
[{"$nulls":3},"低压柜","BLOKSET",11,null,"施耐德"]
[{"$nulls":7},"施耐德"]
[{"$nulls":7},"施耐德"]
["开闭所",null,null,"高压柜",null,37]
[{"$nulls":3},"直流屏",null,2]
[{"$nulls":3},"后台监控",null,1]
["医师培训中心",null,null,"变压器","SCB11  530KVA",1]
[{"$nulls":3},"低压柜","GCS",5]
[{"$nulls":3},"电容补偿柜",null,1]
[{"$nulls":3},"高压柜",null,1]
["三院区",null,null,"变压器","SCB14-1250/10",1]
[{"$nulls":3},"变压器","SCB11-500/10",1]
[{"$nulls":3},"高压柜","HXGXL",7]
[{"$nulls":3},"低压柜","GCS",12]
[{"$nulls":3},"直流屏",null,1]
[{"$nulls":3},"低压补偿柜",null,1]
[{"$nulls":3},"发电机","EGS55-500N",1]
["雅医楼",null,null,"高压柜",null,8,null,"倍斯特"]
[{"$nulls":3},"低压柜",null,24,null,"倍斯特"]
[{"$nulls":3},"箱变","1000KVA",1]
[{"$nulls":3},"箱变","800KVA",2]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}