{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~","F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】","L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~","F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~1","F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】","L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~","index":0,"n_rows":140,"n_cols":11,"rows_kept":140,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,10],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[41,1,41,2],[41,6,41,7],[42,1,42,2],[42,6,42,7],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[44,1,44,2],[44,6,44,7],[45,1,45,2],[45,6,45,7],[46,1,46,2],[46,6,46,7],[47,1,47,2],[47,6,47,7],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[55,1,55,2],[55,6,55,7],[56,1,56,2],[56,6,56,7],[57,1,57,2],[57,6,57,7],[58,1,58,2],[58,6,58,7],[59,1,59,2],[59,6,59,7],[60,1,60,2],[60,6,60,7],[61,1,61,2],[61,6,61,7],[62,1,62,2],[62,6,62,7],[63,1,63,2],[63,6,63,7],[64,1,64,2],[64,6,64,7],[65,1,65,2],[65,6,65,7],[66,1,66,2],[66,6,66,7],[67,1,67,2],[67,6,67,7],[68,1,68,2],[68,6,68,7],[69,1,69,2],[69,6,69,7],[70,1,70,2],[70,6,70,7],[71,1,71,2],[71,6,71,7],[72,1,72,2],[72,6,72,7],[73,1,73,2],[73,6,73,7],[74,1,74,2],[74,6,74,7],[75,1,75,2],[75,6,75,7],[76,1,76,2],[76,6,76,7],[77,1,77,2],[77,6,77,7],[78,1,78,2],[78,6,78,7],[79,1,79,2],[79,6,79,7],[80,1,80,2],[80,6,80,7],[81,1,81,2],[81,6,81,7],[82,1,82,2],[82,6,82,7],[83,1,83,2],[83,6,83,7],[84,1,84,2],[84,6,84,7],[85,1,85,2],[85,6,85,7],[86,1,86,2],[86,6,86,7],[87,1,87,2],[87,6,87,7],[88,1,88,2],[88,6,88,7],[89,1,89,2],[89,6,89,7],[90,1,90,2],[90,6,90,7],[91,1,91,2],[91,6,91,7],[92,1,92,2],[92,6,92,7],[93,1,93,2],[93,6,93,7],[94,1,94,2],[94,6,94,7],[95,1,95,2],[95,6,95,7],[96,1,96,2],[96,6,96,7],[97,1,97,2],[97,6,97,7],[98,1,98,2],[98,6,98,7],[99,1,99,2],[99,6,99,7],[100,1,100,2],[100,6,100,7],[101,1,101,2],[101,6,101,7],[102,1,102,2],[102,6,102,7],[103,1,103,2],[103,6,103,7],[104,1,104,2],[104,6,104,7],[105,1,105,2],[105,6,105,7],[106,1,106,2],[106,6,106,7],[107,1,107,2],[107,6,107,7],[108,1,108,2],[108,6,108,7],[109,1,109,2],[109,6,109,7],[110,1,110,2],[110,6,110,7],[111,1,111,2],[111,6,111,7],[112,1,112,2],[112,6,112,7],[113,1,113,2],[113,6,113,7],[114,1,114,2],[114,6,114,7],[115,1,115,2],[115,6,115,7],[116,1,116,2],[116,6,116,7],[117,1,117,2],[117,6,117,7],[118,1,118,2],[118,6,118,7],[119,1,119,2],[119,6,119,7],[120,1,120,2],[120,6,120,7],[121,1,121,2],[121,6,121,7],[122,1,122,2],[122,6,122,7],[123,1,123,2],[123,6,123,7],[124,1,124,2],[124,6,124,7],[125,1,125,2],[125,6,125,7],[126,1,126,2],[126,6,126,7],[127,1,127,2],[127,6,127,7],[128,1,128,2],[128,6,128,7],[129,1,129,2],[129,6,129,7],[130,1,130,2],[130,6,130,7],[131,1,131,2],[131,6,131,7],[132,1,132,2],[132,6,132,7],[133,1,133,2],[133,6,133,7],[134,1,134,2],[134,6,134,7],[135,1,135,2],[135,6,135,7],[136,1,136,2],[136,6,136,7],[137,1,137,2],[137,3,137,4],[137,6,137,7],[138,1,138,2],[138,3,138,4],[138,6,138,7],[139,0,139,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","2025年雅安人民医院零星维修项目清单\\零星维修【建筑与装饰工程】","","","","","标段：","","",""]
["序号","项目编码","","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程\r\n量","","金额（元）","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","其   中"]
["","","","","","","","","","","暂估价"]
[" "," ","","砌筑工程 ",""," "," ",""," "," "," "]
["1","010401005001","","空心砖墙","1.砖品种、规格、强度等级 :空心砖\r\n2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5\r\n3.满足相关规范要求\r\n","m3"]
["2","010401003002","","实心砖墙","1.砖品种、规格、强度等级 :实心砖墙\r\n2.砂浆强度等级、配合比: M5\r\n3.满足相关规范要求","m3"]
["3","010604001003","","钢梁","1.构件类型：成品空腹钢梁\r\n2.钢材种类：综合\r\n3.安装方式：综合\r\n4.螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓\r\n5.探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求\r\n6.除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级\r\n7.综合单价包含底漆及场外运输费用\r\n8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","t"]
["4","010604001004","","钢柱","1.构件类型：成品钢柱\r\n2.钢材种类：综合\r\n3.安装方式：综合\r\n4.螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓\r\n5.探伤要求：满足现行施工验收规范及招标技术要求\r\n6.除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级\r\n7.综合单价包含底漆及场外运输费用\r\n8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","t"]
["5","010515001005","","现浇钢筋 Φ6.5~10 HPB300","1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 Φ6.5~10 HPB300\r\n2.钢筋运输：钢筋加工好后转运至施工地由投标人根据自己实际情况综合考虑进综合单价。\r\n3.弧形钢筋增加工料由投标人综合考虑，并计入到该项目的综合单价中，结算时不在调整。\r\n4.钢筋的调直、绑扎、焊接、搭接（无论设计搭接还是施工搭接）、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整。\r\n5.综合单价已包含预留、植筋或其他方式施工，由投标人综合考虑报价，结算时其费用不再另行计算","t"]
["6","010515001006","","现浇钢筋 Φ6.5~10 HPB400","1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 Φ6.5~10 HPB400\r\n2.钢筋运输：钢筋加工好后转运至施工地由投标人根据自己实际情况综合考虑进综合单价。\r\n3.弧形钢筋增加工料由投标人综合考虑，并计入到该项目的综合单价中，结算时不在调整。\r\n4.钢筋的调直、绑扎、焊接、搭接（无论设计搭接还是施工搭接）、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整。\r\n5.综合单价已包含预留、植筋或其他方式施工，由投标人综合考虑报价，结算时其费用不再另行计算","t"]
["7","010515001007","","现浇钢筋 Φ12~14 HRB400","1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 Φ12~14 HPB400\r\n2.钢筋运输：钢筋加工好后转运至施工地由投标人根据自己实际情况综合考虑进综合单价。\r\n3.弧形钢筋增加工料由投标人综合考虑，并计入到该项目的综合单价中，结算时不在调整。\r\n4.钢筋的调直、绑扎、焊接、搭接（无论设计搭接还是施工搭接）、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整。\r\n5.综合单价已包含预留、植筋或其他方式施工，由投标人综合考虑报价，结算时其费用不再另行计算","t"]
["8","010515001008","","现浇钢筋 Φ16 HPB400","1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 Φ16 HPB400\r\n2.钢筋运输：钢筋加工好后转运至施工地由投标人根据自己实际情况综合考虑进综合单价。\r\n3.弧形钢筋增加工料由投标人综合考虑，并计入到该项目的综合单价中，结算时不在调整。\r\n4.钢筋的调直、绑扎、焊接、搭接（无论设计搭接还是施工搭接）、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整。\r\n5.综合单价已包含预留、植筋或其他方式施工，由投标人综合考虑报价，结算时其费用不再另行计算","t"]
["9","010515001009","","现浇钢筋 Φ18~28 HPB400","1.钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 Φ18~28HPB400\r\n2.钢筋运输：钢筋加工好后转运至施工地由投标人根据自己实际情况综合考虑进综合单价。\r\n3.弧形钢筋增加工料由投标人综合考虑，并计入到该项目的综合单价中，结算时不在调整。\r\n4.钢筋的调直、绑扎、焊接、搭接（无论设计搭接还是施工搭接）、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整。\r\n5.综合单价已包含预留、植筋或其他方式施工，由投标人综合考虑报价，结算时其费用不再另行计算","t"]
["10","010515001010","","现浇钢筋 Φ16 HRB400E","1.钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ16HRB400E\r\n2.钢筋运输：钢筋加工好后转运至施工地由投标人根据自己实际情况综合考虑进综合单价。\r\n3.弧形钢筋增加工料由投标人综合考虑，并计入到该项目的综合单价中，结算时不在调整。\r\n4.钢筋的调直、绑扎、焊接、搭接（无论设计搭接还是施工搭接）、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整。\r\n5.综合单价已包含预留、植筋或其他方式施工，由投标人综合考虑报价，结算时其费用不再另行计算","t"]
["11","010515001011","","现浇钢筋 Φ18~28HRB400E","1.钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ18~28HRB400E\r\n2.钢筋运输：钢筋加工好后转运至施工地由投标人根据自己实际情况综合考虑进综合单价。\r\n3.弧形钢筋增加工料由投标人综合考虑，并计入到该项目的综合单价中，结算时不在调整。\r\n4.钢筋的调直、绑扎、焊接、搭接（无论设计搭接还是施工搭接）、损耗等费用投标人综合考虑计入综合单价中，必须满足设计及规范要求，结算时不做调整。\r\n5.综合单价已包含预留、植筋或其他方式施工，由投标人综合考虑报价，结算时其费用不再另行计算","t"]
["12","010515001012","","植筋φ6","1.植筋φ6\r\n2.满足相关规范要求","m"]
["13","010515001013","","植筋φ8","1.植筋φ8\r\n2.满足相关规范要求","m"]
["14","010515001014","","植筋φ10","1.植筋φ10\r\n2.满足相关规范要求","m"]
["15","010515001015","","植筋φ12","1.植筋φ12\r\n2.满足相关规范要求","m"]
["16","010515001016","","植筋φ14","1.植筋φ14\r\n2.满足相关规范要求","m"]
["17","010515001017","","植筋φ16","1.植筋φ16\r\n2.满足相关规范要求","m"]
["18","010515001018","","植筋φ18","1.植筋φ18\r\n2.满足相关规范要求","m"]
["19","010515001019","","植筋φ20~25","1.植筋φ20~25\r\n2.满足相关规范要求","m"]
["20","010801002020","","成品套装门带门套","1.门类型：成品套装门带门套\r\n2.框截面尺寸：综合\r\n3.门扇厚度：满足相关规范要求\r\n4.五金材料：拉手、门锁、闭门器、顺序器等配件及五金等费用含在本项清单综合单价中","m2"]
["21","010801002021","","定制木质套装门","1.门类型：成品套装门带门套\r\n2.框截面尺寸：综合\r\n3.门扇厚度：满足相关规范要求\r\n4.五金材料：拉手、门锁、闭门器、顺序器等配件及五金等费用含在本项清单综合单价中","m2"]
["22","010802003022","","钢质防盗门\r\n","1.门框、扇材质：钢质防盗门\r\n2.框截面尺寸：综合\r\n3.门扇厚度：满足相关规范要求\r\n4.五金材料：拉手、门锁、闭门器等五金配件已全部包含在综合单价内\r\n5.其它：详设计及相关规范要求","m2"]
["23","010802003023","","定制钢质防盗门","1.门框、扇材质：定制钢质防盗门\r\n2.框截面尺寸：综合\r\n3.门扇厚度：满足相关规范要求\r\n4.五金材料：拉手、门锁、闭门器等五金配件已全部包含在综合单价内\r\n5.其它：详设计及相关规范要求","m2"]
["24","010801002024","","双开定制木质套装门","1.门类型：双开定制木质套装门\r\n2.框截面尺寸：综合\r\n3.门扇厚度：满足相关规范要求\r\n4.五金材料：拉手、门锁、闭门器、顺序器等配件及五金等费用含在本项清单综合单价中","m2"]
["25","010802003025","","双开定制防盗门","1.门框、扇材质：双开定制防盗门\r\n2.框截面尺寸：综合\r\n3.门扇厚度：满足相关规范要求\r\n4.五金材料：拉手、门锁、闭门器等五金配件已全部包含在综合单价内\r\n5.其它：详设计及相关规范要求","m2"]
["26","010801002026","","定制吊轨木门","1.门类型：定制吊轨木门\r\n2.框截面尺寸：综合\r\n3.门扇厚度：满足相关规范要求\r\n4.五金材料：拉手、门锁、闭门器、顺序器等配件及五金等费用含在本项清单综合单价中","m2"]
["27","010807001027","","断桥铝合金窗","1.窗代号及洞口尺寸：综合\r\n2.窗框或扇外围尺寸：综合\r\n3.窗框、扇材质：断桥铝合金窗\r\n4.玻璃品种、厚度：型材厚度1.88\r\n5.五金材料：拉手、滑轮滑轨、卡锁等配件及五金费用已全部包含在综合单价内\r\n","m2"]
["28","010807003028","","铝合金单层玻璃窗","1.窗代号及洞口尺寸：综合\r\n2.窗框或扇外围尺寸：综合\r\n3.窗框、扇材质：铝合金单层玻璃窗\r\n4.五金材料：拉手、滑轮滑轨、卡锁等配件及五金费用已全部包含在综合单价内\r\n","m2"]
["29","010807004029","","铝合金钢纱网","1.窗代号及框的外围尺寸 ：综合\r\n2.框材质 ：铝合金钢纱网\r\n3.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["30","010902002030","","地面、屋面涂膜防水","地面、屋面涂膜防水","m2"]
["31","010902002031","","墙面涂膜防水","墙面涂膜防水","m2"]
["32","010901001032","","亮瓦","高透亮瓦","m2"]
["33","010901001033","","树脂瓦","树脂瓦","m2"]
["34","010901002034","","彩钢板","1.型材品种、规格 \r\n2.金属檩条材料品种、规格 \r\n3.接缝、嵌缝材料种类","m2"]
["35","010902003035","","混凝土找坡","混凝土找坡层,最薄处20mm,振捣密实。","m2"]
["36","010902001036","","屋面卷材防水","1. 3+3双层SBS改性沥青防水卷材聚酯胎Ⅱ型，同材性胶粘剂二道\r\n2.20厚1:3水泥砂浆找平层\r\n3.1:6炉渣混凝土找坡层，最薄处20mm，振捣密实。\r\n4.钢筋混凝土屋面板\r\n5.满足相关规范要求","m2"]
["37","011001001037","","岩棉板屋面","1.保温隔热材料品种、规格、厚度 ：岩棉板50mm\r\n2.满足相关规范要求","m2"]
["38","011001003038","","岩棉板墙面","1.保温隔热材料品种、规格、厚度 ：岩棉板50mm\r\n2.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["39","011101006002","","PVC地板水泥砂浆找平层","1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道，20厚1：3水泥砂浆，素水泥浆结合层，20厚1：2.5水泥砂浆","m2"]
["40","011101005003","","PVC地板自流平砂浆基层","1.找平层砂浆配合比、厚度：3mm厚PVC地板自流平砂浆基层\r\n2.具体做法：必须满足符合业主及规范要求","m2"]
["41","011101005004","","同质透心PVC地板 2mm厚","1.粘结层厚度、材料种类：专用胶粘剂 \r\n2.面层材料种类：2mm厚同质透心PVC地板\r\n3.具体做法：必须满足符合业主及规范要求","m2"]
["42","011101005004","","同质透心PVC地板 2.5mm厚","1.粘结层厚度、材料种类：专用胶粘剂 \r\n2.面层材料种类：2.5mm厚同质透心PVC地板\r\n3.具体做法：必须满足符合业主及规范要求","m2"]
["43","011101005004","","同质透心PVC地板 3mm厚","1.粘结层厚度、材料种类：专用胶粘剂 \r\n2.面层材料种类：3mm厚同质透心PVC地板\r\n3.具体做法：必须满足符合业主及规范要求","m2"]
["44","011105004002","","同质透心PVC踢脚线 2mm厚","1.踢脚线高度：H=100mm\r\n2.粘结层厚度、材料种类：专用粘接剂粘贴 \r\n3.面层材料种类、规格、颜色：2mm厚同质透心PVC踢脚线\r\n2.具体做法：必须满足符合业主及规范要求","m2"]
["45","011105004002","","同质透心PVC踢脚线 2.5mm厚","1.踢脚线高度：H=100mm\r\n2.粘结层厚度、材料种类：专用粘接剂粘贴 \r\n3.面层材料种类、规格、颜色：2.5mm厚同质透心PVC踢脚线\r\n2.具体做法：必须满足符合业主及规范要求","m2"]
["46","011105004002","","同质透心PVC踢脚线 3mm厚","1.踢脚线高度：H=100mm\r\n2.粘结层厚度、材料种类：专用粘接剂粘贴 \r\n3.面层材料种类、规格、颜色：3mm厚同质透心PVC踢脚线\r\n2.具体做法：必须满足符合业主及规范要求","m2"]
["47","011103001114","","橡胶板楼地面","1.橡胶板楼地面\r\n2.找平层厚度、砂浆配合比 ：综合考虑\r\n","m2"]
["48","011102003039","","瓷砖300*300","1.找平层厚度、砂浆配合比 ：综合考虑\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：瓷砖300*300，颜色综合考虑\r\n3.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["49","011102003040","","瓷砖600*600","1.找平层厚度、砂浆配合比 ：综合考虑\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：瓷砖600*600，颜色综合考虑\r\n3.满足相关规范要求","m2"]
["50","011102003041","","瓷砖800*800","1.找平层厚度、砂浆配合比 ：综合考虑\r\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：瓷砖600*600，颜色综合考虑\r\n3.满足相关规范要求","m2"]
["51","011102003042","","地面石材修复","1.找平层厚度、砂浆配合比 ：20mm厚1：3水泥砂浆找平层\r\n2.结合层厚度、砂浆配合比 ：15mm厚1：3水泥砂浆结合层\r\n3.面层材料品种、规格、颜色 ：现场确定\r\n4.满足相关规范要求","m2"]
["52","011108003043","","门槛石","1、原建筑同款门槛石\r\n2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1-2厚干水泥洒清水适量\r\n3、1:3水泥砂浆找平层兼防水保护层,精准找平\r\n4、最薄15厚1:3水泥砂浆找平,坡向地漏\r\n5、水泥浆水灰比0.45结合层一道\r\n6、满足相关规范要求","m2"]
["53","011104002044","","竹、木（复合）地板","1.龙骨材料种类、规格、铺设间距 \r\n2.基层材料种类、规格 ：PP支撑器90-120mm，间距600\r\n3.面层材料品种、规格、颜色 ：竹木地板\r\n4.防护材料种类","m2"]
["54","011204003045","","内墙瓷砖300*300","1.瓷砖300*300面砖\r\n2.专用胶粘结层\r\n3.7厚1:2.5水泥砂浆抹平\r\n4.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛\r\n5.基层墙体,表面清理干净，砼基层面按建筑工程施工工艺标准甩（加胶）素水泥浆\r\n6.满足相关规范要求","m2"]
["55","011204003046","","内墙瓷砖600*600","1.瓷砖600*600面砖（面砖面积大于0.18m²应有可靠的安全措施）\r\n2.专用胶粘结层\r\n3.7厚1:2.5水泥砂浆抹平\r\n4.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛（\r\n5.基层墙体,表面清理干净，砼基层面按建筑工程施工工艺标准甩（加胶）素水泥浆\r\n6.满足相关规范要求 ","m2"]
["56","011204003047","","内墙瓷砖400*800","1.瓷砖800*800面砖（面砖面积大于0.18m²应有可靠的安全措施）\r\n2.专用胶粘结层\r\n3.7厚1:2.5水泥砂浆抹平\r\n4.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛\r\n5.基层墙体,表面清理干净，砼基层面按建筑工程施工工艺标准甩（加胶）素水泥浆\r\n6.满足相关规范要求 ","m2"]
["57","011204003047","","内墙瓷砖800*800","1.瓷砖800*800面砖（面砖面积大于0.18m²应有可靠的安全措施）\r\n2.专用胶粘结层\r\n3.7厚1:2.5水泥砂浆抹平\r\n4.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛\r\n5.基层墙体,表面清理干净，砼基层面按建筑工程施工工艺标准甩（加胶）素水泥浆\r\n6.满足相关规范要求 ","m2"]
["58","011206001048","","干挂石材","1.干挂石材规格 ：与原干挂墙面面层保持一致\r\n2.满足相关规范要求","m2"]
["59","011204004049","","干挂石材钢骨架","1.骨架种类、规格 ：与原干挂墙面钢骨架保持一致\r\n2.防锈漆品种遍数：满足设计要求及相关技术规范","t"]
["60","011210001050","","定制成品木隔断","1.定制成品木隔断\r\n2.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["61","011204003051","","块料墙面","1、墙体基面清理干净\r\n2、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平\r\n3、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实\r\n4、瓷砖面层(瓷质胚体),专用同色勾缝剂勾缝\r\n5.部位：新建封堵门洞处","m2"]
["62","011210001052","","门楣-膜饰面（综合）","1.中密度纤维板 8mm\r\n2.成品膜饰面板 10mm\r\n3.（米白色/木纹）颜色综合，具体布置范围详设计\r\n4.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["63","011207001053","","木纹不燃无机复合板","1.木纹不燃无机复合板（10厚）\r\n2.12厚水泥纤维板基层板\r\n3.L50*50*5镀锌角钢\r\n4.满足相关规范要求","m2"]
["64","011207001054","","内3A-不燃无机复合板/无机预涂板/医疗版墙面","1、墙体基面清理干净\r\n2、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平\r\n3、钉12厚水泥纤维板\r\n4、专用粘贴剂(点粘)\r\n5、不燃无机复合板/无机预涂板/医疗版墙面（10厚）\r\n6.部位：新建封堵门洞处\r\n7.满足相关规范要求","m2"]
["65","011207001055","","轻钢龙骨隔墙","1.轻钢龙骨\r\n2.水泥纤维板 10mm\r\n3.隔音棉\r\n4.满足相关规范要求","m2"]
["66","011407001056","","墙面喷刷涂料","1、墙体基面清理干净\r\n2、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平\r\n3、2厚满刮成品耐水腻子两道、打磨光滑\r\n4、喷无机涂料(要求一底两面)\r\n5、部位：新建封堵门洞处\r\n6.满足相关规范要求","m2"]
["67","011502001115","","墙裙金属压条","1.墙裙金属压条\r\n2.规格、尺寸综合考虑\r\n3.满足规范要求","m"]
["68","011502002116","","墙裙木质压条","1.墙裙金属压条\r\n2.规格、尺寸综合考虑\r\n3.满足规范要求","m"]
["69","011408001118","","墙纸","1.基层处理\r\n2.成品腻子膏 \r\n3.专业墙纸胶\r\n4.面层材料品种、规格、颜色：墙纸颜色综合考虑，满足现场实际要求","m2"]
["70","011302001057","","15mm厚石膏板吊顶","1.面层材料品种、规格:品牌15mm厚石膏板 \r\n2.压条材料种类、规格 :综合考虑\r\n3.龙骨材料种类：单列\r\n4.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["71","011302001058","","铝扣板300*300","1.面层材料品种、规格:铝扣板300*300 \r\n2.压条材料种类、规格 :综合考虑\r\n3.龙骨材料种类：单列\r\n4.满足相关规范要求","m2"]
["72","011302001059","","铝扣板600*600","1.面层材料品种、规格:铝扣板600*600\r\n2.压条材料种类、规格 :综合考虑\r\n3.龙骨材料种类：单列\r\n4.满足相关规范要求","m2"]
["73","011302001060","","轻钢吊顶龙骨","1.三角骨/收边条/卡件/主龙骨/丝杆吊件等，根据实际要求宽厚度相应提供\r\n2.满足相关规范要求","m2"]
["74","011502002061","","松木木条/木方","1.松木木条/木方\r\n2.满足相关规范要求\r\n","m"]
["75","011406003062","","满刮腻子","1.腻子抹灰找平\r\n2.满足相关规范要求","m2"]
["76","011406003063","","墙面抹灰找平","1.墙面抹灰找平\r\n2.厚度现场综合考虑\r\n3.满足相关规范要求","m2"]
["77","011407001064","","墙面喷刷涂料","1.内墙乳胶漆滚/喷\r\n2.一底两面\r\n3.满足相关规范要求","m2"]
["78","011405001065","","除锈打磨","1.除锈要求：主要构件表面抛丸或者喷砂除锈达到Sa2级，其余构件除锈达到St3级\r\n2.满足相关规范要求","m2"]
["79","011405001066","","防锈上漆","1.防锈漆\r\n2.满足相关规范要求","m2"]
["80","011501003067","","定制木质办公家具","1.多层木板/实木颗粒板\r\n2.根据现场实际需要确定样式\r\n3.满足相关规范要求","m2"]
["81","011210003068","","10mm钢化玻璃","1.10mm钢化玻璃\r\n2.满足相关规范要求","m2"]
["82","011210003069","","8+8夹胶钢化玻璃","1.8+8夹胶钢化玻璃\r\n2.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["83","011503001070","","不锈钢定制安装","1.定制防护栏//定制扶手/定制晾衣架\r\n2.根据现场实际需要确定样式\r\n3.满足相关规范要求","m2"]
["84","040402016071","","高分子夹筋沟盖板","1.400*600*50承重20T\r\n2.满足相关规范要求","张"]
["85","040402016072","","铸铁沟盖板","1.400*600*50承重20T\r\n2.满足相关规范要求","张"]
["86","040402016073","","高分子下水道井盖","1.高分子下水道井盖加厚承重30T\r\n2.满足相关规范要求","张"]
["87","040402016074","","铸铁下水道井盖","1.铸铁下水道井盖加厚承重50T\r\n2.满足相关规范要求","张"]
["88","011505003075","","布帘轨道","1.布帘轨道\r\n2.满足相关规范要求","个"]
["89","011505003076","","不透光窗帘","1.不透光窗帘\r\n2.根据现场实际需要确定样式\r\n3.满足相关规范要求","m2"]
["90","011505003077","","卷帘窗帘","1.卷帘窗帘\r\n2.根据现场实际需要确定样式\r\n3.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["91","011505003078","","定制隔帘导轨 不锈钢管 单轨","1.布帘轨道\r\n2.根据现场实际需要确定样式\r\n3.满足相关规范要求\r\n","m"]
["92","011207001079","","格栅装饰柱","1.格栅装饰柱\r\n2.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["93","011207001080","","矩管造型隔墙","1.矩管造型隔墙\r\n2.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["94","011103002081","","铺贴假草皮","1.铺贴假草皮\r\n2.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["95","010901004082","","雨棚玻璃钢屋面","1.8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃\r\n2.250系列不锈钢驳接系统\r\n3.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["96","050102012083","","栽植草皮","1.种类：草皮；高度(cm)：5-15；栽植密度（株/㎡）：16\r\n2.养护期：12个月","m2"]
["97","050101009084","","种植土回（换）填","1.回填土质要求:种植土，满足设计及规范要求\r\n2.取土运距:外购种植土，根据现场实际情况综合考虑。\r\n3.回填厚度:详设计，满足设计及规范要求\r\n4.场内运输:综合考虑\r\n5.其他要求:满足规范、施工、验收要求","m3"]
["98","011501017117","","临时活动板房","1.临时活动板房（A级防火）\n2.包含活动板房门窗\n3.能满足使用要求，符合相关规范要求","㎡"]
["99","011608002085","","清铲污损墙面","清铲污损墙面","m2"]
["100","011605001086","","平面块料拆除","平面块料拆除","m2"]
["101","011605002087","","立面块料拆除","立面块料拆除","m2"]
["102","041001007088","","清理损坏沟盖板基础","清理损坏沟盖板基础","m3"]
["103","011601001089","","砖砌体拆除","砖砌体拆除","m3"]
["104","011602001090","","混凝土构件拆除","混凝土构件拆除","m3"]
["105","010101002091","","泥土地面挖沟","泥土地面挖沟","m3"]
["106","011604001092","","地胶地面砂浆层拆除","地胶地面砂浆层拆除","m2"]
["107","011604001093","","地面砂浆层拆除","1.地面砂浆层拆除\r\n2.厚度综合考虑","m2"]
["108","011610002094","","金属门窗拆除","金属门窗拆除","m2"]
["109","011607002095","","卷材防水层拆除","卷材防水层拆除","m2"]
["110","011602002096","","钢筋混凝土楼板拆除 现浇","钢筋混凝土楼板拆除 现浇","m3"]
["111","011608002097","","铲除涂料面","铲除涂料面","m2"]
["112","011608002098","","墙纸拆除","墙纸拆除","m2"]
["113","011604001099","","踢脚线拆除","踢脚线拆除","m2"]
["114","011602001100","","雨水篦子拆除","雨水篦子拆除","m3"]
["115","011605001101","","预制水磨石/石材面层拆除","预制水磨石/石材面层拆除","m2"]
["116","011606002102","","原墙面龙骨及饰面拆除","原干挂石材拆除","m2"]
["117","011606002103","","原干挂石材拆除","原干挂石材拆除","m2"]
["118","011606003104","","天棚面龙骨及饰面拆除","天棚面龙骨及饰面拆除","m2"]
["119","011610001120","","木门窗拆除","木门窗拆除","m2"]
["120","040203006105","","沥青冷补料","1.沥青品种 ：沥青冷补料\r\n2.厚度：综合考虑\r\n3.满足相关规范要求","m2"]
["121","041001001106","","拆除沥青路面","1.拆除沥青路面\r\n2.厚度：综合考虑\r\n3.满足相关规范要求","m2"]
["122","040203007107","","c30商砼硬化","1.混凝土强度等级 ：C30商品混凝土\r\n2.厚度 ：20CM\r\n3.满足相关规范要求\r\n","m2"]
["123","040205006108","","标线","1.画路面标线—实线/虚线/导线/网状线\r\n2.满足相关规范要求","m"]
["124","011705001109","","1字头挖掘机","1.1字头挖掘机\r\n2.该综合单价含人工费\r\n","台次"]
["125","011705001110","","吊车","1.吊车\r\n2.该综合单价含人工费","台次"]
["126","011705001111","","装载车","1.装载车\r\n2.该综合单价含人工费","台次"]
["127","011705001112","","建渣运输黑车","1.建渣运输黑车\r\n2.该综合单价含人工费、装车工费用","台次"]
["128","050201001113","","粒径8-10mm黑色粗粒洗米石散铺15厚","1.粒径8-10mm黑色粗粒洗米石散铺15厚\r\n2.满足相关规范要求","m2"]
["129","011701002122","","外脚手架","1.搭设方式：投标人自行考虑\r\n2.搭设高度：满足现行规范要求\r\n3.脚手架材质：投标人自行考虑","m2"]
["130","011701003123","","里脚手架","1.搭设方式：投标人自行考虑\r\n2.搭设高度：满足现行规范要求\r\n3.脚手架材质：投标人自行考虑","m2"]
["131","011702025124","","零星模板","1.支模高度：详设计\r\n2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合\r\n3.支架材料：钢管、竹、木支架综合\r\n4.模板及支架的制作、安装、刷隔离剂、拆除、清运及固定模板的螺栓拉杆拉片等费用含在综合单价内，投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式结算时均执行该综合单价","m2"]
[" "," ","","分部小计 ",""," "]
[" "," ","","分部小计 ",""," "]
["合　　计","","","","","","","","",null,""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】","index":1,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,11],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,8,2,9],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,8,3,9],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,8,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,8,5,9],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,8,6,9],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,8,7,9],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,8,8,9],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,8,9,9],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,8,10,9],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,8,11,9],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,8,12,9],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,8,13,9],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,8,14,9],[15,0,15,6],[15,8,15,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","2025年雅安人民医院零星维修项目清单\\零星维修【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","","",""]
["序 号","项目编码","","项目名称","","计算基础","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","","调整后\r\n金额(元)","备注"]
["1","011707001114","","安全文明施工费",""," ",null,null,"","",""," "]
["1.1","①","","环境保护费","","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)",null,null,"","",""," "]
["1.2","②","","文明施工费","","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)",null,null,"","",""," "]
["1.3","③","","安全施工费","","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)",null,null,"","",""," "]
["1.4","④","","临时设施费","","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)",null,null,"","",""," "]
["2","011707002115","","夜间施工增加费",""," ",null,null,"","",""," "]
["3","011707003116","","非夜间施工照明",""," ",null,null,"","",""," "]
["4","011707004117","","二次搬运费",""," ",null,null,"","",""," "]
["5","011707005118","","冬雨季施工增加费",""," ",null,null,"","",""," "]
["6","011707006119","","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施",""," ",null,null,"","",""," "]
["7","011707007120","","已完工程及设备保护费",""," ",null,null,"","",""," "]
["8","011707008121","","工程定位复测费",""," ",null,null,"","",""," "]
["合　　计","","","","","","",null,"-","","-","-"]

{"sheet":"L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~","index":2,"n_rows":146,"n_cols":10,"rows_kept":146,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[43,4,43,5],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[78,4,78,5],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[85,4,85,5],[86,4,86,5],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[91,4,91,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[97,4,97,5],[98,4,98,5],[99,4,99,5],[100,4,100,5],[101,4,101,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[108,4,108,5],[109,4,109,5],[110,4,110,5],[111,4,111,5],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[114,4,114,5],[115,4,115,5],[116,4,116,5],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[119,4,119,5],[120,4,120,5],[121,4,121,5],[122,4,122,5],[123,4,123,5],[124,4,124,5],[125,4,125,5],[126,4,126,5],[127,4,127,5],[128,4,128,5],[129,4,129,5],[130,4,130,5],[131,4,131,5],[132,4,132,5],[133,4,133,5],[134,4,134,5],[135,4,135,5],[136,4,136,5],[137,4,137,5],[138,4,138,5],[139,4,139,5],[140,4,140,5],[141,4,141,5],[142,4,142,5],[143,4,143,5],[144,4,144,5],[145,4,145,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","",""]
["工程名称：","2025年雅安人民医院零星维修项目清单\\零星维修【建筑与装饰工程】","","","","标段：","","","",""]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["1","其他材料费","元",{"$nulls":4},"",""," "]
["2","柴油(机械)","L",{"$nulls":4},"",""," "]
["3","沥青冷补料","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["4","风镐凿子","根",{"$nulls":4},"",""," "]
["5","商品混凝土 C30","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["6","水","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["7","脚手架钢材","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["8","锯材 综合","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["9","二等锯材","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["10","复合模板","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["11","烧结空心砖","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["12","标准砖","千匹",{"$nulls":4},"",""," "]
["13","水泥 32.5","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["14","石灰膏","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["15","特细砂","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["16","装配式U形轻钢龙骨","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["17","型钢 综合","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["18","加工铁件","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["19","铝扣板300*300","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["20","铝扣板600*600","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["21","15mm厚石膏板","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["22","松木木条/木方","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["23","成品腻子膏 一般型(Y)","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["24","乳胶漆底漆","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["25","乳胶漆面漆","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["26","实木装饰门带套","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["27","合页","副",{"$nulls":4},"",""," "]
["28","膨胀螺栓 M8","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["29","定制木质套装门","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["30","膨胀螺栓","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["31","闭门器","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["32","钢质防盗门","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["33","定制钢质防盗门","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["34","双开定制木质套装门","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["35","双开定制防盗门","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["36","定制吊轨木门","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["37","玻璃胶","支",{"$nulls":4},"",""," "]
["38","10mm钢化玻璃","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["39","8+8夹胶钢化玻璃","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["40","断桥铝合金平开窗","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["41","膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["42","白水泥","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["43","瓷砖300*300","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["44","瓷砖600*600","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["45","瓷砖800*800","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["46","单组份聚氨酯防水涂料","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["47","稀释剂","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["48","不锈钢钢管 φ25","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["49","不锈钢钢管 φ35","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["50","氯化橡胶标线漆","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["51","汽油(机械)","L",{"$nulls":4},"",""," "]
["52","合金钢钻头 φ20","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["53","螺栓 φ5×40","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["54","电焊条 综合","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["55","彩釉地砖 300×300","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["56","岩棉板","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["57","塑料膨胀螺栓","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["58","锡纸","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["59","界面剂","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["60","普通螺栓 M8","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["61","彩钢板","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["62","铝合金门窗连接固定件","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["63","铝合金单层玻璃窗","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["64","铝合金纱窗扇","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["65","镀铬帘子杆","根",{"$nulls":4},"",""," "]
["66","喷砂嘴","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["67","胶管 φ50","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["68","红丹酚醛防锈漆","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["69","汽油","L",{"$nulls":4},"",""," "]
["70","木隔断","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["71","螺栓","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["72","木工板 12mm","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["73","乳胶","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["74","格栅装饰","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["75","矩管造型隔墙","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["76","成品钢板H形钢梁","t",{"$nulls":4},"",""," "]
["77","焊条 综合","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["78","电焊丝","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["79","螺栓 综合","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["80","成品钢板焊接箱形钢柱","t",{"$nulls":4},"",""," "]
["81","面砖 ≤600×600","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["82","杂色砾石 3～7cm","t",{"$nulls":4},"",""," "]
["83","砾石 5～10mm","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["84","矿物颜料","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["85","木纹不燃无机复合板（10厚）","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["86","12厚水泥纤维板","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["87","铺贴假草皮","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["88","轻钢龙骨 75×50","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["89","轻钢龙骨 75×40","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["90","水泥纤维板 10mm","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["91","隔音棉","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["92","细砂","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["93","弹性体改性沥青防水卷材 PY I 3mm","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["94","改性沥青嵌缝油膏","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["95","SBS改性沥青涂料","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["96","石油沥青 30#","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["97","成品腻子膏 耐水性 (Y)","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["98","无机涂料底漆","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["99","无机涂料面漆","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["100","热轧光圆钢筋 Φ6.5~10 HPB300","t",{"$nulls":4},"",""," "]
["101","热轧光圆钢筋 Φ6.5~10 HPB400","t",{"$nulls":4},"",""," "]
["102","热轧光圆钢筋 Φ12~14 HPB400","t",{"$nulls":4},"",""," "]
["103","热轧光圆钢筋 Φ16 HPB400","t",{"$nulls":4},"",""," "]
["104","螺纹钢 Φ16 HRB400E","t",{"$nulls":4},"",""," "]
["105","焊条 (高强钢筋用)","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["106","螺纹钢 HRB400E＞φ16","t",{"$nulls":4},"",""," "]
["107","阳光板","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["108","一等锯材","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["109","耐热胶垫 2×38","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["110","氧气","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["111","乙炔气","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["112","栽植草皮","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["113","肥料","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["114","杀虫剂","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["115","合金钢钻头 综合","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["116","植筋胶泥","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["117","种植土","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["118","竹木强化地板","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["119","石棉水泥脊瓦","匹",{"$nulls":4},"",""," "]
["120","镀锌扁钢钩 3×12×400","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["121","镀锌瓦钩钉 φ6×600","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["122","麻刀","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["123","树脂瓦","匹",{"$nulls":4},"",""," "]
["124","亮瓦","匹",{"$nulls":4},"",""," "]
["125","干粉型粘结剂","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["126","大理石板 厚20mm","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["127","圆钢 φ6.5","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["128","T型铝合金大龙骨 H=60","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["129","橡胶板 1～3mm厚","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["130","XY401粘接剂","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["131","干混地面砂浆 M15","t",{"$nulls":4},"",""," "]
["132","干混地面砂浆 M20","t",{"$nulls":4},"",""," "]
["133","2mm厚同质透心PVC地板","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["134","粘结剂 791","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["135","二甲苯","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["136","软蜡","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["137","2.5mm厚同质透心PVC地板","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["138","3mm厚同质透心PVC地板","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["139","墙裙金属压条","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["140","墙裙木质压条","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["141","墙纸","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["142","墙纸粉","盒",{"$nulls":4},"",""," "]
["143","瓷砖400*800","m2",{"$nulls":4},"",""," "]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~1","index":3,"n_rows":313,"n_cols":11,"rows_kept":313,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,10],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[41,1,41,2],[41,6,41,7],[42,1,42,2],[42,6,42,7],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[44,1,44,2],[44,6,44,7],[45,1,45,2],[45,6,45,7],[46,1,46,2],[46,6,46,7],[47,1,47,2],[47,6,47,7],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[55,1,55,2],[55,6,55,7],[56,1,56,2],[56,6,56,7],[57,1,57,2],[57,6,57,7],[58,1,58,2],[58,6,58,7],[59,1,59,2],[59,6,59,7],[60,1,60,2],[60,6,60,7],[61,1,61,2],[61,6,61,7],[62,1,62,2],[62,6,62,7],[63,1,63,2],[63,6,63,7],[64,1,64,2],[64,6,64,7],[65,1,65,2],[65,6,65,7],[66,1,66,2],[66,6,66,7],[67,1,67,2],[67,6,67,7],[68,1,68,2],[68,6,68,7],[69,1,69,2],[69,6,69,7],[70,1,70,2],[70,6,70,7],[71,1,71,2],[71,6,71,7],[72,1,72,2],[72,6,72,7],[73,1,73,2],[73,6,73,7],[74,1,74,2],[74,6,74,7],[75,1,75,2],[75,6,75,7],[76,1,76,2],[76,6,76,7],[77,1,77,2],[77,6,77,7],[78,1,78,2],[78,6,78,7],[79,1,79,2],[79,6,79,7],[80,1,80,2],[80,6,80,7],[81,1,81,2],[81,6,81,7],[82,1,82,2],[82,6,82,7],[83,1,83,2],[83,6,83,7],[84,1,84,2],[84,6,84,7],[85,1,85,2],[85,6,85,7],[86,1,86,2],[86,6,86,7],[87,1,87,2],[87,6,87,7],[88,1,88,2],[88,6,88,7],[89,1,89,2],[89,6,89,7],[90,1,90,2],[90,6,90,7],[91,1,91,2],[91,6,91,7],[92,1,92,2],[92,6,92,7],[93,1,93,2],[93,6,93,7],[94,1,94,2],[94,6,94,7],[95,1,95,2],[95,6,95,7],[96,1,96,2],[96,6,96,7],[97,1,97,2],[97,6,97,7],[98,1,98,2],[98,6,98,7],[99,1,99,2],[99,6,99,7],[100,1,100,2],[100,6,100,7],[101,1,101,2],[101,6,101,7],[102,1,102,2],[102,6,102,7],[103,1,103,2],[103,6,103,7],[104,1,104,2],[104,6,104,7],[105,1,105,2],[105,6,105,7],[106,1,106,2],[106,6,106,7],[107,1,107,2],[107,6,107,7],[108,1,108,2],[108,6,108,7],[109,1,109,2],[109,6,109,7],[110,1,110,2],[110,6,110,7],[111,1,111,2],[111,6,111,7],[112,1,112,2],[112,6,112,7],[113,1,113,2],[113,6,113,7],[114,1,114,2],[114,6,114,7],[115,1,115,2],[115,6,115,7],[116,1,116,2],[116,6,116,7],[117,1,117,2],[117,6,117,7],[118,1,118,2],[118,6,118,7],[119,1,119,2],[119,6,119,7],[120,1,120,2],[120,6,120,7],[121,1,121,2],[121,6,121,7],[122,1,122,2],[122,6,122,7],[123,1,123,2],[123,6,123,7],[124,1,124,2],[124,6,124,7],[125,1,125,2],[125,6,125,7],[126,1,126,2],[126,6,126,7],[127,1,127,2],[127,6,127,7],[128,1,128,2],[128,6,128,7],[129,1,129,2],[129,6,129,7],[130,1,130,2],[130,6,130,7],[131,1,131,2],[131,6,131,7],[132,1,132,2],[132,6,132,7],[133,1,133,2],[133,6,133,7],[134,1,134,2],[134,6,134,7],[135,1,135,2],[135,6,135,7],[136,1,136,2],[136,6,136,7],[137,1,137,2],[137,6,137,7],[138,1,138,2],[138,6,138,7],[139,1,139,2],[139,6,139,7],[140,1,140,2],[140,6,140,7],[141,1,141,2],[141,6,141,7],[142,1,142,2],[142,6,142,7],[143,1,143,2],[143,6,143,7],[144,1,144,2],[144,6,144,7],[145,1,145,2],[145,6,145,7],[146,1,146,2],[146,6,146,7],[147,1,147,2],[147,6,147,7],[148,1,148,2],[148,6,148,7],[149,1,149,2],[149,6,149,7],[150,1,150,2],[150,6,150,7],[151,1,151,2],[151,6,151,7],[152,1,152,2],[152,6,152,7],[153,1,153,2],[153,6,153,7],[154,1,154,2],[154,6,154,7],[155,1,155,2],[155,6,155,7],[156,1,156,2],[156,6,156,7],[157,1,157,2],[157,6,157,7],[158,1,158,2],[158,6,158,7],[159,1,159,2],[159,6,159,7],[160,1,160,2],[160,6,160,7],[161,1,161,2],[161,6,161,7],[162,1,162,2],[162,6,162,7],[163,1,163,2],[163,6,163,7],[164,1,164,2],[164,6,164,7],[165,1,165,2],[165,6,165,7],[166,1,166,2],[166,6,166,7],[167,1,167,2],[167,6,167,7],[168,1,168,2],[168,6,168,7],[169,1,169,2],[169,6,169,7],[170,1,170,2],[170,6,170,7],[171,1,171,2],[171,6,171,7],[172,1,172,2],[172,6,172,7],[173,1,173,2],[173,6,173,7],[174,1,174,2],[174,6,174,7],[175,1,175,2],[175,6,175,7],[176,1,176,2],[176,6,176,7],[177,1,177,2],[177,6,177,7],[178,1,178,2],[178,6,178,7],[179,1,179,2],[179,6,179,7],[180,1,180,2],[180,6,180,7],[181,1,181,2],[181,6,181,7],[182,1,182,2],[182,6,182,7],[183,1,183,2],[183,6,183,7],[184,1,184,2],[184,6,184,7],[185,1,185,2],[185,6,185,7],[186,1,186,2],[186,6,186,7],[187,1,187,2],[187,6,187,7],[188,1,188,2],[188,6,188,7],[189,1,189,2],[189,6,189,7],[190,1,190,2],[190,6,190,7],[191,1,191,2],[191,6,191,7],[192,1,192,2],[192,6,192,7],[193,1,193,2],[193,6,193,7],[194,1,194,2],[194,6,194,7],[195,1,195,2],[195,6,195,7],[196,1,196,2],[196,6,196,7],[197,1,197,2],[197,6,197,7],[198,1,198,2],[198,6,198,7],[199,1,199,2],[199,6,199,7],[200,1,200,2],[200,6,200,7],[201,1,201,2],[201,6,201,7],[202,1,202,2],[202,6,202,7],[203,1,203,2],[203,6,203,7],[204,1,204,2],[204,6,204,7],[205,1,205,2],[205,6,205,7],[206,1,206,2],[206,6,206,7],[207,1,207,2],[207,6,207,7],[208,1,208,2],[208,6,208,7],[209,1,209,2],[209,6,209,7],[210,1,210,2],[210,6,210,7],[211,1,211,2],[211,6,211,7],[212,1,212,2],[212,6,212,7],[213,1,213,2],[213,6,213,7],[214,1,214,2],[214,6,214,7],[215,1,215,2],[215,6,215,7],[216,1,216,2],[216,6,216,7],[217,1,217,2],[217,6,217,7],[218,1,218,2],[218,6,218,7],[219,1,219,2],[219,6,219,7],[220,1,220,2],[220,6,220,7],[221,1,221,2],[221,6,221,7],[222,1,222,2],[222,6,222,7],[223,1,223,2],[223,6,223,7],[224,1,224,2],[224,6,224,7],[225,1,225,2],[225,6,225,7],[226,1,226,2],[226,6,226,7],[227,1,227,2],[227,6,227,7],[228,1,228,2],[228,6,228,7],[229,1,229,2],[229,6,229,7],[230,1,230,2],[230,6,230,7],[231,1,231,2],[231,6,231,7],[232,1,232,2],[232,6,232,7],[233,1,233,2],[233,6,233,7],[234,1,234,2],[234,6,234,7],[235,1,235,2],[235,6,235,7],[236,1,236,2],[236,6,236,7],[237,1,237,2],[237,6,237,7],[238,1,238,2],[238,6,238,7],[239,1,239,2],[239,6,239,7],[240,1,240,2],[240,6,240,7],[241,1,241,2],[241,6,241,7],[242,1,242,2],[242,6,242,7],[243,1,243,2],[243,6,243,7],[244,1,244,2],[244,6,244,7],[245,1,245,2],[245,6,245,7],[246,1,246,2],[246,6,246,7],[247,1,247,2],[247,6,247,7],[248,1,248,2],[248,6,248,7],[249,1,249,2],[249,6,249,7],[250,1,250,2],[250,6,250,7],[251,1,251,2],[251,6,251,7],[252,1,252,2],[252,6,252,7],[253,1,253,2],[253,6,253,7],[254,1,254,2],[254,6,254,7],[255,1,255,2],[255,6,255,7],[256,1,256,2],[256,6,256,7],[257,1,257,2],[257,6,257,7],[258,1,258,2],[258,6,258,7],[259,1,259,2],[259,6,259,7],[260,1,260,2],[260,6,260,7],[261,1,261,2],[261,6,261,7],[262,1,262,2],[262,6,262,7],[263,1,263,2],[263,6,263,7],[264,1,264,2],[264,6,264,7],[265,1,265,2],[265,6,265,7],[266,1,266,2],[266,6,266,7],[267,1,267,2],[267,6,267,7],[268,1,268,2],[268,6,268,7],[269,1,269,2],[269,6,269,7],[270,1,270,2],[270,6,270,7],[271,1,271,2],[271,6,271,7],[272,1,272,2],[272,6,272,7],[273,1,273,2],[273,6,273,7],[274,1,274,2],[274,6,274,7],[275,1,275,2],[275,6,275,7],[276,1,276,2],[276,6,276,7],[277,1,277,2],[277,6,277,7],[278,1,278,2],[278,6,278,7],[279,1,279,2],[279,6,279,7],[280,1,280,2],[280,6,280,7],[281,1,281,2],[281,6,281,7],[282,1,282,2],[282,6,282,7],[283,1,283,2],[283,6,283,7],[284,1,284,2],[284,6,284,7],[285,1,285,2],[285,6,285,7],[286,1,286,2],[286,3,286,4],[286,6,286,7],[287,1,287,2],[287,3,287,4],[287,6,287,7],[288,1,288,2],[288,3,288,4],[288,6,288,7],[289,1,289,2],[289,6,289,7],[290,1,290,2],[290,3,290,4],[290,6,290,7],[291,1,291,2],[291,3,291,4],[291,6,291,7],[292,1,292,2],[292,6,292,7],[293,1,293,2],[293,6,293,7],[294,1,294,2],[294,6,294,7],[295,1,295,2],[295,6,295,7],[296,1,296,2],[296,6,296,7],[297,1,297,2],[297,6,297,7],[298,1,298,2],[298,6,298,7],[299,1,299,2],[299,6,299,7],[300,1,300,2],[300,6,300,7],[301,1,301,2],[301,6,301,7],[302,1,302,2],[302,6,302,7],[303,1,303,2],[303,6,303,7],[304,1,304,2],[304,6,304,7],[305,1,305,2],[305,6,305,7],[306,1,306,2],[306,6,306,7],[307,1,307,2],[307,6,307,7],[308,1,308,2],[308,6,308,7],[309,1,309,2],[309,6,309,7],[310,1,310,2],[310,3,310,4],[310,6,310,7],[311,1,311,2],[311,3,311,4],[311,6,311,7],[312,0,312,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","2025年雅安人民医院零星维修项目清单\\零星维修【安装工程】","","","","","标段：","","",""]
["序号","项目编码","","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程\r\n量","","金额（元）","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","其   中"]
["","","","","","","","","","","暂估价"]
[" "," ","","0310 安装工程 ",""," "," ",""," "," "," "]
["1","031004007125","","挂式小便器","1.材质 ：陶瓷\r\n2.规格、类型 ：370*300*600mm\r\n3.组装形式 ：挂式\r\n4.附件名称、数量：延时阀高压管排水附件","组",{"$nulls":4},""]
["2","031004006126","","坐式大便器","1.材质 ：陶瓷\r\n2.规格、类型 ：650*370*745,TA-8160\r\n3.组装形式 ：坐式大便器含盖子\r\n4.附件名称、数量：角阀、高压管盖子","组",{"$nulls":4},""]
["3","031004006127","","蹲式大便器(带水箱)","1.材质 ：陶瓷\r\n2.规格、类型 ：蹲便580*445*250TA-1029,水箱425*380，TA-S22,\r\n3.组装形式 ：蹲便+低水箱\r\n4.附件名称、数量：角阀、高压管排水附件","组",{"$nulls":4},""]
["4","031004003128","","柱面洗手盆","1.材质 ：陶瓷\r\n2.规格、类型 ：立柱盆580*480*820，TA-9309,龙头TL-8488,翻版去水\r\n3.组装形式：成套\r\n4.附件名称、数量：镜子 600*800水嘴高压管角阀下水配件","组",{"$nulls":4},""]
["5","030411001129","","20线管","1.名称 ：配管\r\n2.材质 ：塑料硬质PVC线管\r\n3.规格 ：20@\r\n4.配置形式 ：综合考虑\r\n5.接地要求 ：综合考虑\r\n","m",{"$nulls":4},""]
["6","030412001130","","普通吊顶灯具","1.名称 ：普通吊顶灯具\r\n2.型号 ：综合考虑\r\n3.规格 ：综合考虑\r\n","套",{"$nulls":4},""]
["7","030412001131","","普通节能灯具","1.名称 ：普通节能灯具\r\n2.型号 ：综合考虑\r\n3.规格 ：综合考虑\r\n","套",{"$nulls":4},""]
["8","030411003132","","电缆线桥架线槽盒","1.名称 ：电缆线桥架线槽盒\r\n2.型号 ：综合考虑\r\n3.规格 ：综合考虑\r\n4.材质 ：钢制\r\n5.类型 ：过线\r\n6.接地方式：综合考虑","m",{"$nulls":4},""]
["9","031002003133","","穿墙钢套管DN65","1.类型：穿墙套管\r\n2.材质：钢质 \r\n3.规格（套管规格）：DN65 \r\n4.填料材质：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["10","031002003134","","穿墙钢套管DN65","1.类型：穿墙套管\r\n2.材质：钢质 \r\n3.规格（套管规格）：DN65 \r\n4.填料材质：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["11","031002003135","","穿墙钢套管DN75","1.类型：穿墙套管\r\n2.材质：钢质 \r\n3.规格（管道规格）：DN75\r\n4.填料材质：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["12","031002003136","","穿墙钢套管DN80","1.类型：穿墙套管\r\n2.材质：钢质 \r\n3.规格（套管规格）：DN80\r\n4.填料材质：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["13","030703007137","","单层百叶风口 1000*200","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：1000*200\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["14","030703007138","","单层百叶风口 1200*2000","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：1200*2000\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["15","030703007139","","单层百叶风口 150*150","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：150*150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["16","030703007140","","单层百叶风口 200*200","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：200*200\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["17","030703007141","","单层百叶风口 250*250","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：250*250\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["18","030703007142","","单层百叶风口 300*300","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：300*300\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["19","030703007143","","单层百叶风口 500*150","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：500*150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["20","030703007144","","单层百叶风口 500*500","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：500*500\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["21","030703007145","","单层百叶风口 600*150","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：600*150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["22","030703007146","","单层百叶风口 600*181","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：600*181\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["23","030703007147","","单层百叶风口 600*200","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：600*200\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["24","030703007148","","单层百叶风口 800*150","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：800*150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["25","030703007149","","单层百叶风口 800*2000","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：800*200\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["26","030502012150","","单口语音面板 ","1.名称：单口语音面板  \r\n2.安装方式：暗装\r\n3.底盒材质、规格：单口面板,含非屏蔽网络模块,适用电话信息模块","个",{"$nulls":4},""]
["27","030404034151","","单联单控开关 250V.10A","1.名称：单联单控开关 \r\n2.材质：塑料 \r\n3.规格：250V.10A \r\n4.安装方式：详见设计","个",{"$nulls":4},""]
["28","031004014152","","地漏 DN100","1.材质：塑料 \r\n2.型号、规格：DN100 \r\n3.安装方式：满足设计及规范要求 ","个",{"$nulls":4},""]
["29","031004014153","","地漏 DN50","1.材质：塑料 \r\n2.型号、规格：DN50\r\n3.安装方式：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["30","031004006154","","低位水箱冲洗坐便器","1.材质：陶瓷 \r\n2.规格、类型 ：低位水箱冲洗坐便器\r\n3.组装形式：成套 \r\n4.附件名称、数量：成套配置","组",{"$nulls":4},""]
["31","030413001155","","桥架支吊架","1.名称：电缆桥架支撑架 \r\n2.材质.规格：型钢综合 \r\n3.制作安装除锈刷油","kg",{"$nulls":4},""]
["32","030408001156","","电力电缆 BTTRZ-3x4","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆 BTTRZ\r\n3.规格：BTTRZ-3x4\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["33","030408001157","","电力电缆 BTTRZ-3x4","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆 BTTRZ\r\n3.规格：BTTRZ-3x4\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["34","030408001158","","电力电缆 BTTRZ-5x4","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆 BTTRZ\r\n3.规格：BTTRZ-5*4\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["35","030408001159","","电力电缆 WDZB1-YJY-4x25+1x16","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZB1-YJY\r\n3.规格：WDZB1-YJY-4x25+1x16\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["36","030408001160","","电力电缆 WDZB1-YJY-4x35+1x16","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZB1-YJY\r\n3.规格：WDZB1-YJY-4x35+1x16\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["37","030408001161","","电力电缆 WDZB1-YJY-4x50+1x25","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZB1-YJY\r\n3.规格：WDZB1-YJY-4x50+1x25\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["38","030408001162","","电力电缆 WDZB1-YJY-4x70+1x35","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZB1-YJY\r\n3.规格：WDZB1-YJY-4x70+1x35\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["39","030408001163","","电力电缆 WDZB1-YJY-4x95+1x50","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZB1-YJY\r\n3.规格：4x95+1x50\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["40","030408001164","","电力电缆 WDZB1-YJY-4x120+1x70","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZB1-YJY\r\n3.规格：4x120+1x70\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["41","030408001165","","电力电缆 WDZB1-YJY-4x150+1x70","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZB1-YJY\r\n3.规格：4x150+1x70\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["42","030408001166","","电力电缆 WDZB1-YJY-4x185+1x95","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZB1-YJY\r\n3.规格：4x185+1x95\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["43","030408001167","","电力电缆 WDZB1-YJY-4x240+1x120","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZB1-YJY\r\n3.规格：4x240+1x120\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["44","030408001168","","电力电缆 WDZB1-YJY-5x16","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZB1-YJY\r\n3.规格：WDZB1-YJY-5x16\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["45","030408001169","","电力电缆 WDZB1-YJY-5x6","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZB1-YJY\r\n3.规格：电力电缆 WDZB1-YJY-5x6\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["46","030408001170","","电力电缆 WDZB1-YJY-5x4","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZB1-YJY\r\n3.规格：电力电缆 WDZB1-YJY-5x4\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["47","030408001171","","电力电缆 YJV-5x4","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-5x4\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["48","030408001172","","电力电缆 YJV-5x6","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-5x6\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["49","030408001173","","电力电缆 YJV-5x10","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-5x10\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["50","030408001174","","电力电缆 YJV-5x16","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-5x16\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["51","030408001175","","电力电缆 YJV-5x25","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-5x25\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["52","030408001176","","电力电缆 YJV-5x35","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-5x35\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["53","030408001177","","电力电缆 YJV-5x50","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-5x50\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["54","030408001178","","电力电缆 YJV-4x10+6","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-3*10+6\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["55","030408001179","","电力电缆 YJV-4x16+10","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-4*16+10\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["56","030408001180","","电力电缆 YJV-4x25+16","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-4*25+16\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["57","030408001181","","电力电缆 YJV-4x35+16","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：电力电缆 YJV-4x35+16\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["58","030408001182","","电力电缆 YJV-4x50+25","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：电力电缆 YJV-4x50+25\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["59","030408001183","","电力电缆 YJV-4x70+35","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：电力电缆 YJV-4x70+35\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["60","030408001184","","电力电缆 YJV-4x95+50","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：4x95+50\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["61","030408001185","","电力电缆 YJV-4x120+70","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-4x120+70\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["62","030408001186","","电力电缆 YJV-4x150+70","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-4x150+70\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["63","030408001187","","电力电缆 YJV-4x185+95","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：-4x185+95\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["64","030408001188","","电力电缆 YJV-4x240+120","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：-YJV\r\n3.规格：4x240+120\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["65","030408001189","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x240+120)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆 WDZ-YJY\r\n3.规格：1(4x240+120)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["66","030408001190","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x185+95)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆 WDZ-YJY\r\n3.规格：1(4x185+95)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["67","030408001191","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x150+70)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆 WDZ-YJY\r\n3.规格：1(4x150+70)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["68","030408001192","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x120+70)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆 WDZ-YJY\r\n3.规格：1(4x120+70)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["69","030408001193","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x70+35)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆 WDZ-YJY\r\n3.规格：1(4x70+35)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["70","030408001194","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x50+25)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZ-YJY\r\n3.规格：电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x50+25)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["71","030408001195","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x95+50)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZ-YJY\r\n3.规格： WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x95+50)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["72","030408001196","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x35+16)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆 WDZ-YJY\r\n3.规格：1(4x35+16)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["73","030408001197","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x25+16)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆 WDZ-YJY\r\n3.规格：1(4x25+16)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["74","030408001198","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x16+10)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆 WDZ-YJY\r\n3.规格：1(4x16+10)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["75","030408001199","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(5x10)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZ-YJY\r\n3.规格： WDZ-YJY-0.6/1KV-1(5x10)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["76","030408001200","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(5x16)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZ-YJY\r\n3.规格： WDZ-YJY-0.6/1KV-1(5x16)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["77","030408001201","","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(5x4)","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号：电力电缆WDZ-YJY\r\n3.规格： WDZ-YJY-0.6/1KV-1(5x4)\r\n4.材质：铜 \r\n5.敷设方式、部位：综合 \r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV","m",{"$nulls":4},""]
["78","030408006202","","电力电缆头（五芯、≤10mm2）","1.名称 ：电力电缆头\r\n2.型号 ：综合考虑\r\n3.规格 ：≤10m²\r\n4.材质、类型 ：综合考虑\r\n5.安装部位 ：综合考虑\r\n6.电压等级（kV）：1KV ","个",{"$nulls":4},""]
["79","030408006203","","电力电缆头（五芯、≤120mm2）","1.名称 ：电力电缆头\r\n2.型号 ：综合考虑\r\n3.规格 ：≤120m²\r\n4.材质、类型 ：综合考虑\r\n5.安装部位 ：综合考虑\r\n6.电压等级（kV）：1KV ","个",{"$nulls":4},""]
["80","030408006204","","电力电缆头（五芯、≤16mm2）","1.名称 ：电力电缆头\r\n2.型号 ：综合考虑\r\n3.规格 ：≤16m²\r\n4.材质、类型 ：综合考虑\r\n5.安装部位 ：综合考虑\r\n6.电压等级（kV）：1KV ","个",{"$nulls":4},""]
["81","030408006205","","电力电缆头（五芯、≤240mm2）","1.名称 ：电力电缆头\r\n2.型号 ：综合考虑\r\n3.规格 ：≤240m²\r\n4.材质、类型 ：综合考虑\r\n5.安装部位 ：综合考虑\r\n6.电压等级（kV）：1KV ","个",{"$nulls":4},""]
["82","030408006206","","电力电缆头（五芯、≤35mm2）","1.名称 ：电力电缆头\r\n2.型号 ：综合考虑\r\n3.规格 ：≤35m²\r\n4.材质、类型 ：综合考虑\r\n5.安装部位 ：综合考虑\r\n6.电压等级（kV）：1KV ","个",{"$nulls":4},""]
["83","030408006207","","电力电缆头（五芯、≤50mm2）","1.名称 ：电力电缆头\r\n2.型号 ：综合考虑\r\n3.规格 ：≤50m²\r\n4.材质、类型 ：综合考虑\r\n5.安装部位 ：综合考虑\r\n6.电压等级（kV）：1KV ","个",{"$nulls":4},""]
["84","030703001208","","蝶阀 200*120","1.名称：蝶阀 \r\n2.型号、规格：200*120\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["85","030703001209","","蝶阀 250*120","1.名称：蝶阀 \r\n2.型号、规格：250*120\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["86","030703001210","","蝶阀 300*120","1.名称：蝶阀 \r\n2.型号、规格：300*120\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["87","030703001211","","蝶阀 320*120","1.名称：蝶阀 \r\n2.型号、规格：320*120\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["88","031003002212","","蝶阀 DN100","1.类型：蝶阀 \r\n2.材质：钢质 \r\n3.规格、压力等级：DN100 \r\n4.连接形式：满足设计要求 ","个",{"$nulls":4},""]
["89","030602002213","","定向耦合器","1.名称：定向耦合器 \r\n2.规格：频率范围(MHz):135~174/350~400/400~470 ","台",{"$nulls":4},""]
["90","030411001214","","定制隔帘导轨 不锈钢管 单轨","1.窗帘轨材质、规格：定制隔帘导轨 不锈钢管 单轨\r\n2.预埋件及配件包括在综合单价中\r\n3.其他：满足招标文件、《发包人要求》、规范、合同的要求","m",{"$nulls":4},""]
["91","031004006215","","蹲便拆除","1.蹲便器拆除","组",{"$nulls":4},""]
["92","030411006216","","钢制接线盒","1.名称：钢制接线盒\r\n2.型号、规格：具体类型综合考虑\r\n3.安装形式：暗装、明装综合考虑","个",{"$nulls":4},""]
["93","030411006217","","钢质接线盒","1.名称：钢质接线盒\r\n2.材质：钢质 \r\n3.规格：86系列 \r\n4.安装形式：综合","个",{"$nulls":4},""]
["94","031004010218","","花洒拆除","1.花洒拆除","套",{"$nulls":4},""]
["95","031005008219","","混凝土楼板钻孔 Φ108","1.混凝土楼板钻孔 Φ108\r\n2.填料材质：满足设计及规范要求\r\n3.含吊洞","个",{"$nulls":4},""]
["96","031005008220","","混凝土楼板钻孔 Φ132","1.混凝土楼板钻孔 Φ132\r\n2.填料材质：满足设计及规范要求\r\n3.含吊洞","个",{"$nulls":4},""]
["97","031005008221","","混凝土楼板钻孔 Φ200","1.混凝土楼板钻孔 Φ200\r\n2.填料材质：满足设计及规范要求\r\n3.含吊洞","个",{"$nulls":4},""]
["98","031005008222","","混凝土楼板钻孔 Φ63","1.混凝土楼板钻孔 Φ63\r\n2.填料材质：满足设计及规范要求\r\n3.含吊洞","个",{"$nulls":4},""]
["99","031005008223","","混凝土楼板钻孔 Φ83","1.混凝土楼板钻孔 Φ83\r\n2.填料材质：满足设计及规范要求\r\n3.含吊洞","个",{"$nulls":4},""]
["100","030409002224","","接地母线-镀锌扁钢 25x4","1.名称 ：接地母线\r\n2.材质 ：镀锌扁钢\r\n3.规格 ：25*4\r\n4.安装部位 ：综合考虑\r\n5.安装形式：综合考虑","m",{"$nulls":4},""]
["101","030409002225","","接地母线-镀锌扁钢 40x4","1.名称 ：接地母线\r\n2.材质 ：镀锌扁钢\r\n3.规格 ：40*4\r\n4.安装部位 ：综合考虑\r\n5.安装形式：综合考虑","m",{"$nulls":4},""]
["102","031003001226","","截止阀 DN20","1.类型 ：截止阀\r\n2.材质 ：铜质\r\n3.规格、压力等级 ：DN20\r\n4.连接形式 ：螺纹\r\n5.焊接方法：综合考虑","个",{"$nulls":4},""]
["103","031003001227","","截止阀 DN20","1.类型 ：截止阀\r\n2.材质 ：铜质\r\n3.规格、压力等级 ：DN20\r\n4.连接形式 ：螺纹\r\n5.焊接方法：综合考虑","个",{"$nulls":4},""]
["104","031003001228","","截止阀 DN25","1.类型 ：截止阀\r\n2.材质 ：铜质\r\n3.规格、压力等级 ：DN25\r\n4.连接形式 ：螺纹\r\n5.焊接方法：综合考虑","个",{"$nulls":4},""]
["105","031003001229","","截止阀 DN25","1.类型 ：截止阀\r\n2.材质 ：铜质\r\n3.规格、压力等级 ：DN25\r\n4.连接形式 ：螺纹\r\n5.焊接方法：综合考虑","个",{"$nulls":4},""]
["106","031003001230","","截止阀 DN32","1.类型 ：截止阀\r\n2.材质 ：铜质\r\n3.规格、压力等级 ：DN32\r\n4.连接形式 ：螺纹\r\n5.焊接方法：综合考虑","个",{"$nulls":4},""]
["107","031003001231","","截止阀 DN32","1.类型 ：截止阀\r\n2.材质 ：铜质\r\n3.规格、压力等级 ：DN32\r\n4.连接形式 ：螺纹\r\n5.焊接方法：综合考虑","个",{"$nulls":4},""]
["108","031003001232","","截止阀 DN40","1.类型 ：截止阀\r\n2.材质 ：铜质\r\n3.规格、压力等级 ：DN40\r\n4.连接形式 ：螺纹\r\n5.焊接方法：综合考虑","个",{"$nulls":4},""]
["109","031003001233","","截止阀 DN40","1.类型 ：截止阀\r\n2.材质 ：铜质\r\n3.规格、压力等级 ：DN40\r\n4.连接形式 ：螺纹\r\n5.焊接方法：综合考虑","个",{"$nulls":4},""]
["110","031003001234","","截止阀 DN50","1.类型 ：截止阀\r\n2.材质 ：铜质\r\n3.规格、压力等级 ：DN50\r\n4.连接形式 ：螺纹\r\n5.焊接方法：综合考虑","个",{"$nulls":4},""]
["111","031003001235","","截止阀 Φ10","1.名称：截止阀 \r\n2.材质：06Cr19Ni10不锈钢 \r\n3.型号、规格：Φ10\r\n4.连接形式：满足设计及规范要求\r\n5.焊接方法：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["112","031003001236","","截止阀 Φ14","1.名称：截止阀 \r\n2.材质：06Cr19Ni10不锈钢 \r\n3.型号、规格：Φ14\r\n4.连接形式：满足设计及规范要求\r\n5.焊接方法：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["113","031003001237","","截止阀 Φ32","1.名称：截止阀 \r\n2.材质：06Cr19Ni10不锈钢 \r\n3.型号、规格：Φ32\r\n4.连接形式：满足设计及规范要求\r\n5.焊接方法：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["114","031003001238","","截止阀 Φ8","1.名称：截止阀 \r\n2.材质：06Cr19Ni10不锈钢 \r\n3.型号、规格：Φ8\r\n4.连接形式：满足设计及规范要求\r\n5.焊接方法：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["115","030411001239","","金属软管 Φ20","1.名称：金属软管\r\n2.材质 ：综合考虑\r\n3.规格：Φ20 \r\n4.配置形式：综合","m",{"$nulls":4},""]
["116","030411001240","","金属软管 Φ20","1.名称：金属软管\r\n2.材质 ：综合考虑\r\n3.规格：Φ20 \r\n4.配置形式：综合","m",{"$nulls":4},""]
["117","030411001241","","金属软管 Φ25","1.名称：金属软管\r\n2.材质 ：综合考虑\r\n3.规格：Φ205\r\n4.配置形式：综合","m",{"$nulls":4},""]
["118","030411001242","","金属软管 Φ25","1.名称：金属软管\r\n2.材质 ：综合考虑\r\n3.规格：Φ205\r\n4.配置形式：综合","m",{"$nulls":4},""]
["119","030404033243","","金属天花管道换气扇 PF01","1.名称：金属天花管道换气扇 PF01\r\n2.型号、规格：风量:400m3 /h;全压:110Pa，电机功率:42W，电源:1ph-220V-50Hz \r\n3.安装方式：吸顶安装\r\n4.配可伸缩波纹管、止回阀","台",{"$nulls":4},""]
["120","030404033244","","金属天花管道换气扇 PF02","1.名称：金属天花管道换气扇 PF02\r\n2.型号、规格：风量:100m3/h;全压:80Pa，电机功率:19W，电源:1ph-220V-50Hz\r\n3.安装方式：吸顶安装\r\n4.配可伸缩波纹管、止回阀","台",{"$nulls":4},""]
["121","030404033245","","金属天花管道换气扇 PF04","1.名称：金属天花管道换气扇 PF04\r\n2.型号、规格：风量:200m3/h;全压:65Pa，电机功率:28W，电源:1ph-220V-50Hz\r\n3.安装方式：吸顶安装\r\n4.配可伸缩波纹管、止回阀","台",{"$nulls":4},""]
["122","030404033246","","金属天花管道换气扇 PF05","1.名称：金属天花管道换气扇 PF05\r\n2.型号、规格：风量:3203/h;全压:65Pa，电机功率:37W，电源:1ph-220V-50Hz\r\n3.安装方式：吸顶安装\r\n4.配可伸缩波纹管、止回阀","台",{"$nulls":4},""]
["123","031002002247","","抗震支架 PL-T-DN100","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["124","031002002248","","抗震支架 PL-T-DN150","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["125","031002002249","","抗震支架 PL-T-DN65","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["126","031002002250","","抗震支架 PL-T-DN80","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["127","031002002251","","抗震支架 PL-TL-DN100","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["128","031002002252","","抗震支架 PL-TL-DN150","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["129","031002002253","","抗震支架 PL-TL-DN65","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["130","031002002254","","抗震支架 PL-TL-DN80","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["131","031002002255","","抗震支架 QJ-T-200","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["132","031002002256","","抗震支架 QJ-T-300","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["133","031002002257","","抗震支架 QJ-TL-200","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["134","031002002258","","抗震支架 QJ-TL-300","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["135","031002002259","","抗震支架 XF-T-DN100","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["136","031002002260","","抗震支架 XF-TL-DN100","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["137","031002002261","","抗震支架 XF-TL-DN65","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["138","031002002262","","抗震支架 ZH-2T-200/200","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["139","031002002263","","抗震支架 ZH-2T-200/300","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["140","031002002264","","抗震支架 ZH-2TL-200/200","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["141","031002002265","","抗震支架 ZH-2TL-200/200","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["142","031002002266","","抗震支架 ZH-2TL-200/300","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["143","031002002267","","抗震支架 ZH-2TL-200/400","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["144","031002002268","","抗震支架 ZH-2TL-300/200","1.名称：抗震支架\n2.材质：钢制\n3.采用成品或现场制作支架，综合考虑\n4.含深化设计\n5.其它：满足现行相关规范和验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["145","030502012269","","模块化多媒体地插","1.名称：模块化多媒体地插\r\n2.安装方式：暗装\r\n3.底盒材质、规格：此会议室多媒体地插,至少包含HDMI*1+3.5mm音频接口*1+RJ45*1","个",{"$nulls":4},""]
["146","030904008270","","模块箱","1.名称 ：模块箱\r\n2.规格 ：综合考虑\r\n3.类型 ：模块\r\n4.输出形式：综合考虑","个",{"$nulls":4},""]
["147","030404017271","","配电箱 1-PB01","1.名称：配电箱\r\n2.型号：详见设计系统图，成套 \r\n3.规格：详见设计系统图，成套  \r\n4.基础形式、材质、规格：满足设计要求 \r\n5.接线端子材质、规格：满足设计要求  \r\n6.端子板外部接线材质、规格：满足设计要求  \r\n7.安装方式：详见设计","台",{"$nulls":4},""]
["148","030404017272","","配电箱 2-2AL1","1.名称：配电箱\r\n2.型号：详见设计系统图，成套 \r\n3.规格：详见设计系统图，成套  \r\n4.基础形式、材质、规格：满足设计要求 \r\n5.接线端子材质、规格：满足设计要求  \r\n6.端子板外部接线材质、规格：满足设计要求  \r\n7.安装方式：详见设计","台",{"$nulls":4},""]
["149","030411001273","","配管 JDG20 （暗配）","1.名称：配管 \r\n2.材质：紧定管\r\n3.规格：DN20mm\r\n4.配置形式及部位：暗配","m",{"$nulls":4},""]
["150","030411001274","","配管 JDG20 （明配）","1.名称：配管 \r\n2.材质：紧定管\r\n3.规格：DN20mm\r\n4.配置形式及部位：暗配","m",{"$nulls":4},""]
["151","030411001275","","配管 JDG25 （暗配）","1.名称：配管 \r\n2.材质：紧定管\r\n3.规格：DN25mm\r\n4.配置形式及部位：暗配","m",{"$nulls":4},""]
["152","030411001276","","配管 JDG25 （明配）","1.名称：配管 \r\n2.材质：紧定管\r\n3.规格：DN25mm\r\n4.配置形式及部位：暗配","m",{"$nulls":4},""]
["153","030411001277","","配管 PC20","1.名称：配管 \r\n2.材质：阻燃管 \r\n3.规格：PC20\r\n4.配置形式：综合，详见设计","m",{"$nulls":4},""]
["154","030411001278","","配管 PC32","1.名称：配管 \r\n2.材质：阻燃管 \r\n3.规格：PC32\r\n4.配置形式：综合，详见设计","m",{"$nulls":4},""]
["155","030411001279","","配管 PC50","1.名称：配管 \r\n2.材质：阻燃管 \r\n3.规格：PC50\r\n4.配置形式：综合，详见设计","m",{"$nulls":4},""]
["156","030411001280","","配管 SC100","1.名称:配管 \r\n2.材质:镀锌钢管 \r\n3.规格:DN100\r\n4.配置形式:满足设计要求","m",{"$nulls":4},""]
["157","030411001281","","配管 SC150","1.名称:配管 \r\n2.材质:镀锌钢管 \r\n3.规格:DN150\r\n4.配置形式:满足设计要求","m",{"$nulls":4},""]
["158","030411001282","","配管 SC20","1.名称：配管 \r\n2.材质：镀锌钢管 \r\n3.规格：DN20\r\n4.配置形式：综合，详见设计","m",{"$nulls":4},""]
["159","030411001283","","配管 SC25","1.名称：配管 \r\n2.材质：镀锌钢管 \r\n3.规格：DN25\r\n4.配置形式：综合，详见设计","m",{"$nulls":4},""]
["160","030411001284","","配管 SC32","1.名称：配管 \r\n2.材质：镀锌钢管 \r\n3.规格：DN32\r\n4.配置形式：综合，详见设计","m",{"$nulls":4},""]
["161","030411001285","","配管 SC50","1.名称：配管 \r\n2.材质：镀锌钢管 \r\n3.规格：DN50\r\n4.配置形式：综合，详见设计","m",{"$nulls":4},""]
["162","030411001286","","配管 SC65","1.名称：配管 \r\n2.材质：镀锌钢管 \r\n3.规格：DN65\r\n4.配置形式：综合，详见设计","m",{"$nulls":4},""]
["163","030411001287","","配管 SC80","1.名称：配管 \r\n2.材质：镀锌钢管 \r\n3.规格：DN80\r\n4.配置形式：综合，详见设计","m",{"$nulls":4},""]
["164","030502007288","","配线 2芯皮线光缆","1.名称：配线 \r\n2.规格：2芯皮线光缆  \r\n3.芯数：2芯 \r\n4.敷设方式：综合考虑","m",{"$nulls":4},""]
["165","030411004289","","配线 BWDZ-BYJ(F)-4","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格：BWDZ-BYJ(F)-4\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["166","030411004290","","配线 BYJ-16","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格：BYJ-16\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["167","030411004291","","配线 BYJ-2.5","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格：BYJ-2.5\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["168","030411004292","","配线 BYJ-4","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格：BYJ-4\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["169","030411004293","","配线 EVJV2*1.0 ","1.名称：配线 \r\n2.型号、规格：EVJV2*1.0 \r\n3.材质：铜芯","m",{"$nulls":4},""]
["170","030505005294","","配线 HCAAYZ-50-12(1/2\")","1.名称：配线 \r\n2.规格：HCAAYZ-50-12(1/2\")  \r\n3.敷设方式：综合考虑","m",{"$nulls":4},""]
["171","030411004295","","配线 WDZB1-BYJ-16","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格：配线 WDZB1-BYJ-16\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["172","030411004296","","配线 WDZB1-BYJ-2.5","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格： WDZB1-BYJ-2.5\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["173","030411004297","","配线 WDZB1-BYJ-4","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格：配线 WDZB1-BYJ-4\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["174","030411004298","","配线 WDZB1-BYJ-6","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格： WDZB1-BYJ-6\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["175","030408002299","","配线 WDZB1-KYJ-6x1.5","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格：WDZB1-KYJ-6x1.5\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["176","030411004300","","配线 WDZB1N-BYJ(F)-2.5","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格： WDZB1N-BYJ(F)-2.5\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["177","030411004301","","配线 WDZB1N-BYJ-2.5","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格： WDZB1N-BYJ-2.5\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["178","030411004302","","配线 WDZB1N-BYJ-4","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格： WDZB1N-BYJ-4\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["179","030408002303","","配线 WDZB1N-KYJ-2x1.5","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格：WDZB1N-KYJ-2x1.5\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["180","030411004304","","配线 WDZB1N-RYJS(2x2.5)","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格：WDZB1N-RYJS(2x2.5)\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["181","030411004305","","配线 WDZB1N-RYSP-2x2.5","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格： WDZB1N-RYSP-2x2.5\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["182","030411004306","","配线 WDZB1N-YJ(F)E-25","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格： WDZB1N-YJ(F)E-25\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["183","030411004307","","配线 WDZB1N-YJ(F)E-35","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格： WDZB1N-YJ(F)E-35\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["184","030411004308","","配线 WDZB1-RYS2*1.0","1.名称：配线 \r\n2.型号、规格：WDZB1-RYS2*1.0\r\n3.材质：铜芯","m",{"$nulls":4},""]
["185","030411004309","","配线 WDZB1-RYSP2*1.0","1.名称：配线 \r\n2.型号、规格：WDZB1-RYSP2*1.0\r\n3.材质：铜芯","m",{"$nulls":4},""]
["186","030411004310","","配线 WDZB1-RYY2*0.5","1.名称：配线 \r\n2.型号、规格： WDZB1-RYY2*0.5\r\n3.材质：铜芯","m",{"$nulls":4},""]
["187","030411004311","","配线 WDZB1-RYY2*1.0","1.名称：配线 \r\n2.型号、规格:WDZB1-RYY2*1.0\r\n3.材质：铜芯","m",{"$nulls":4},""]
["188","030411004312","","配线 WDZB1-RYY4*1.0","1.名称：配线 \r\n2.型号、规格：WDZB1-RYY4*1.0\r\n3.材质：铜芯","m",{"$nulls":4},""]
["189","030411004313","","配线 WDZB1-RYY6*0.5","1.名称：配线 \r\n2.型号、规格：WDZB1-RYY6*0.5\r\n3.材质：铜芯","m",{"$nulls":4},""]
["190","030411004314","","配线 WDZ-BYJ(F)-2.5","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格：  WDZ-BYJ(F)-2.5\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["191","030411004315","","配线 WDZ-BYJ(F)-6","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格： WDZ-BYJ(F)-6\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["192","030411004316","","配线 WDZCN-BYJ-1.5","1.名称：配线 \r\n2.配线形式：综合\r\n3.型号.规格： WDZCN-BYJ-1.5\r\n4.配线部位：综合","m",{"$nulls":4},""]
["193","030411004317","","配线 WDZCN-RYS-2X1.5","1.名称：配线 \r\n2.型号、规格： WDZCN-RYS-2X1.5\r\n3.材质：铜芯","m",{"$nulls":4},""]
["194","030404035318","","普通5孔10A插座","1.名称：普通5孔16A插座\r\n2.材质：塑料 \r\n3.规格：16A \r\n4.安装方式：详见设计","个",{"$nulls":4},""]
["195","030404035319","","普通5孔16A插座","1.名称 \r\n2.材质 \r\n3.规格 \r\n4.安装方式","个",{"$nulls":4},""]
["196","030411003320","","桥架 200*100","1.名称：桥架 \r\n2.规格：200*100\r\n3.材质：金属 \r\n4.类型：详见设计 \r\n5.接地方式：跨接地","m",{"$nulls":4},""]
["197","030411003321","","桥架 CT-100x50mm","1.名称：桥架 \r\n2.型号 \r\n3.规格：CT-100x50mm \r\n4.材质：钢质 \r\n5.类型：详见设计\r\n6.接地方式：详见设计","m",{"$nulls":4},""]
["198","030411003322","","桥架 CT-200x100mm","1.名称：桥架 \r\n2.规格：CT-200x100mm\r\n3.材质：金属 \r\n4.类型：详见设计 \r\n5.接地方式：跨接地","m",{"$nulls":4},""]
["199","030411003323","","桥架 CT-300x100mm","1.名称：桥架 \r\n2.规格：CT-300x100mm\r\n3.材质：金属 \r\n4.类型：详见设计 \r\n5.接地方式：跨接地","m",{"$nulls":4},""]
["200","030411003324","","桥架 CT-300x150mm","1.名称：桥架 \r\n2.型号 \r\n3.规格：CT-300x150mm \r\n4.材质：钢质 \r\n5.类型：详见设计\r\n6.接地方式：详见设计","m",{"$nulls":4},""]
["201","030404034325","","三联单控开关 250V.10A","1.名称：单联单控开关 \r\n2.材质：塑料 \r\n3.规格：250V.10A \r\n4.安装方式：详见设计","个",{"$nulls":4},""]
["202","030412004326","","射灯 15W，4000K","1.名称：射灯 \r\n2.型号.规格：15W，4000K  \r\n3.安装形式：详见设计","套",{"$nulls":4},""]
["203","030904005327","","声光报警器","1.名称：声光警报器\r\n2.规格：满足设计要求 ","个",{"$nulls":4},""]
["204","031001006328","","实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 DN100","1.安装部位：室内 \r\n2.介质：排水 \r\n3.材质、规格：DN100 \r\n4.连接形式：承插粘接\r\n5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 ","m",{"$nulls":4},""]
["205","031001006329","","实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 DN50","1.安装部位：室内 \r\n2.介质：排水 \r\n3.材质、规格：DN50\r\n4.连接形式：承插粘接\r\n5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求","m",{"$nulls":4},""]
["206","031001006330","","实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 DN75","1.安装部位：室内 \r\n2.介质：排水 \r\n3.材质、规格：DN75\r\n4.连接形式：承插粘接\r\n5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求","m",{"$nulls":4},""]
["207","030901013331","","手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) MF/ABC5","1.形式：手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) \r\n2.规格、型号：MF/ABC5 ","具",{"$nulls":4},""]
["208","030412004332","","疏散指示门灯(集中蓄电池) 1W，LED，A型灯具，中型,DC36V","1.名称：疏散指示门灯(集中蓄电池) \r\n2.型号 \r\n3.规格：1W，LED，A型灯具，中型,DC36V\r\n4.安装形式：详见设计要求","套",{"$nulls":4},""]
["209","030703007333","","双层百叶风口 100*100","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格：100*100\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["210","030703007334","","双层百叶风口 1300x250","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格：1300*250\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["211","030703007335","","双层百叶风口 150*150","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格：150*150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["212","030703007336","","双层百叶风口 180*180","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格：180*180\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["213","030703007337","","双层百叶风口 200*150","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格：200*150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["214","030703007338","","双层百叶风口 200*200","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格：200*200\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["215","030703007339","","双层百叶风口 250*200","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格：250*200\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["216","030703007340","","双层百叶风口 250*250","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格：250*250\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["217","030703007341","","双层百叶风口 300*150","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格： 300*150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["218","030703007342","","双层百叶风口 300*300","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格： 300*300\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["219","030703007343","","双层百叶风口 360*150","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格：360*150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["220","030703007344","","双层百叶风口 400*150","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格：400*150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["221","030703007345","","双层百叶风口 500*150","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格： 500*150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["222","030703007346","","双层百叶风口 500*200","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格： 500*200\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["223","030703007347","","双层百叶风口 550*125","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格： 550*125\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["224","030703007348","","双层百叶风口 600*150","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格： 600*150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["225","030703007349","","双层百叶风口 800*150","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格： 800*150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["226","030703007350","","双层百叶风口 800*200","1.名称：双层百叶风口 \r\n2.型号、规格： 800*200\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["227","030404034351","","双联单控开关 250V.10A","1.名称：单联单控开关 \r\n2.材质：塑料 \r\n3.规格：250V.10A \r\n4.安装方式：详见设计","个",{"$nulls":4},""]
["228","031002002352","","水管侧向抗震支架 NT-DN125-T","1.名称：水管侧向抗震支架 NT-DN125-T \r\n2.其它满足规范及验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["229","031002002353","","水管侧向抗震支架 ZH-DN100*2-T","1.名称：水管侧向抗震支架 ZH-DN100*2-T\r\n2.其它满足规范及验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["230","031002002354","","水管侧向抗震支架 ZH-DN150*2-T","1.名称：水管侧向抗震支架 ZH-DN150*2-T\r\n2.其它满足规范及验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["231","031002002355","","水管侧向抗震支架 ZH-DN250*2-T","1.名称：水管侧向抗震支架 ZH-DN250*2-T\r\n2.其它满足规范及验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["232","031002002356","","水管侧向抗震支架 ZH-DN65*2-T","1.名称：水管侧向抗震支架 ZH-DN65*2-T\r\n2.其它满足规范及验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["233","031002002357","","水管侧向抗震支架 ZH-DN80*2-T","1.名称：水管侧向抗震支架 ZH-DN80*2-T\r\n2.其它满足规范及验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["234","031002002358","","水管双向抗震支架 ZH-DN100*2-TL","1.名称：水管侧向抗震支架 ZH-DN100*2-T\r\n2.其它满足规范及验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["235","031002002359","","水管双向抗震支架 ZH-DN150*2-TL","1.名称：水管双向抗震支架 ZH-DN150*2-TL\r\n2.其它满足规范及验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["236","031002002360","","水管双向抗震支架 ZH-DN250*2-TL","1.名称：水管双向抗震支架 ZH-DN250*2-TL\r\n2.其它满足规范及验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["237","031002002361","","水管双向抗震支架 ZH-DN65*2-TL","1.名称：水管双向抗震支架 ZH-DN65*2-TL\r\n2.其它满足规范及验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["238","031002002362","","水管双向抗震支架 ZH-DN80*2-TL","1.名称：水管双向抗震支架 ZH-DN80*2-TL\r\n2.其它满足规范及验收要求","套",{"$nulls":4},""]
["239","030901001363","","水喷淋钢管 DN100","1.安装部位：室内 \r\n2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN100\r\n3.连接形式：沟槽连接或法兰连 \r\n4.钢管镀锌设计要求：详见设计要求\r\n5.压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 \r\n6.管道标识设计要求：满足设计及规范要求","m",{"$nulls":4},""]
["240","030901001364","","水喷淋钢管 DN150","1.安装部位：室内 \r\n2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN150\r\n3.连接形式：沟槽连接或法兰连 \r\n4.钢管镀锌设计要求：详见设计要求\r\n5.压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 \r\n6.管道标识设计要求：满足设计及规范要求","m",{"$nulls":4},""]
["241","030901001365","","水喷淋钢管 DN25","1.安装部位：室内 \r\n2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN25\r\n3.连接形式：螺纹连接 \r\n4.钢管镀锌设计要求：详见设计要求\r\n5.压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 \r\n6.管道标识设计要求：满足设计及规范要求","m",{"$nulls":4},""]
["242","030901001366","","水喷淋钢管 DN32","1.安装部位：室内 \r\n2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN32\r\n3.连接形式：螺纹连接 \r\n4.钢管镀锌设计要求：详见设计要求\r\n5.压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 \r\n6.管道标识设计要求：满足设计及规范要求","m",{"$nulls":4},""]
["243","030901001367","","水喷淋钢管 DN40","1.安装部位：室内 \r\n2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN40\r\n3.连接形式：螺纹连接 \r\n4.钢管镀锌设计要求：详见设计要求\r\n5.压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 \r\n6.管道标识设计要求：满足设计及规范要求","m",{"$nulls":4},""]
["244","030901001368","","水喷淋钢管 DN50","1.安装部位：室内 \r\n2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN50\r\n3.连接形式：螺纹连接 \r\n4.钢管镀锌设计要求：详见设计要求\r\n5.压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 \r\n6.管道标识设计要求：满足设计及规范要求","m",{"$nulls":4},""]
["245","030901001369","","水喷淋钢管 DN65","1.安装部位：室内 \r\n2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN65\r\n3.连接形式：螺纹连接 \r\n4.钢管镀锌设计要求：详见设计要求\r\n5.压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 \r\n6.管道标识设计要求：满足设计及规范要求","m",{"$nulls":4},""]
["246","030901001370","","水喷淋钢管 DN80","1.安装部位：室内 \r\n2.材质、规格：内外热浸镀锌钢管 DN80\r\n3.连接形式：螺纹连接 \r\n4.钢管镀锌设计要求：详见设计要求\r\n5.压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 \r\n6.管道标识设计要求：满足设计及规范要求","m",{"$nulls":4},""]
["247","030404034371","","四联单控开关 250V.10A","1.名称：四联单控开关\r\n2.材质：塑料 \r\n3.规格：250V.10A \r\n4.安装方式：详见设计","个",{"$nulls":4},""]
["248","030411006372","","塑料接线盒","1.名称：塑料接线盒\r\n2.材质：塑料\r\n3.规格：86系列 \r\n4.安装形式：综合","个",{"$nulls":4},""]
["249","031004003373","","洗脸盆（立式）","1.材质：陶瓷 \r\n2.规格、类型 ：洗脸盆（立式）\r\n3.组装形式：成套 \r\n4.附件名称、数量：红外感应式龙头、附件成套配置","组",{"$nulls":4},""]
["250","030502010374","","配线架","1.名称 ：配线架\r\n2.规格 ：综合考虑\r\n3.容量：综合考虑","个",{"$nulls":4},""]
["251","030412004375","","应急照明壁灯（集中蓄电池）10W，LED，A型灯具，中型，DC36V","1.名称：应急照明壁灯（集中蓄电池）\r\n2.型号 \r\n3.规格：10W，LED，A型灯具，中型，DC36V\r\n4.安装形式：详见设计要求","套",{"$nulls":4},""]
["252","030412004376","","应急照明吸顶灯(集中蓄电池) 6W，LED ，A型灯具，中型,DC36V","1.名称：应急照明吸顶灯(集中蓄电池) \r\n2.型号 \r\n3.规格：6W，LED ，A型灯具，中型,DC36V  \r\n4.安装形式：详见设计要求","套",{"$nulls":4},""]
["253","031003003377","","闸阀 DN100","1.类型:闸阀 \r\n2.材质: 详设计\r\n3.规格、压力等级：DN100\r\n4.连接形式:法兰连接","个",{"$nulls":4},""]
["254","031003003378","","闸阀 DN125","1.类型:闸阀 \r\n2.材质: 详设计\r\n3.规格、压力等级：DN125\r\n4.连接形式:法兰连接","个",{"$nulls":4},""]
["255","031003003379","","闸阀 DN150","1.类型:闸阀 \r\n2.材质: 详设计\r\n3.规格、压力等级：DN150\r\n4.连接形式:法兰连接","个",{"$nulls":4},""]
["256","031003003380","","闸阀 DN50","1.类型:闸阀 \r\n2.材质: 详设计\r\n3.规格、压力等级：DN50\r\n4.连接形式:法兰连接","个",{"$nulls":4},""]
["257","031003003381","","闸阀 DN65","1.类型:闸阀 \r\n2.材质: 详设计\r\n3.规格、压力等级：DN65\r\n4.连接形式:法兰连接","个",{"$nulls":4},""]
["258","031003003382","","闸阀 DN80","1.类型:闸阀 \r\n2.材质: 详设计\r\n3.规格、压力等级：DN80\r\n4.连接形式:法兰连接","个",{"$nulls":4},""]
["259","030703001383","","止回阀 200*200","1.名称：止回阀 \r\n2.型号、规格：200*200\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["260","030703001384","","止回阀 320*200","1.名称：止回阀 \r\n2.型号、规格：320*200\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["261","030703001385","","止回阀 500*400","1.名称：止回阀 \r\n2.型号、规格：500*400\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["262","031003003386","","止回阀 DN125","1.类型:止回阀\r\n2.材质: 详设计\r\n3.规格、压力等级：DN125\r\n4.连接形式:法兰连接","个",{"$nulls":4},""]
["263","031003003387","","止回阀 DN150","1.类型:止回阀\r\n2.材质: 详设计\r\n3.规格、压力等级：DN150 \r\n4.连接形式:法兰连接","个",{"$nulls":4},""]
["264","031003001388","","止回阀 DN25","1.类型：止回阀 \r\n2.材质：铜质 \r\n3.规格、压力等级：DN25\r\n4.连接形式：满足设计要求","个",{"$nulls":4},""]
["265","031003001389","","止回阀 DN40","1.类型：止回阀 \r\n2.材质：铜质 \r\n3.规格、压力等级：DN40\r\n4.连接形式：满足设计要求","个",{"$nulls":4},""]
["266","030703001390","","止回阀 φ100","1.名称：止回阀 \r\n2.型号、规格：Φ100\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["267","030703001391","","止回阀 φ125","1.名称：止回阀 \r\n2.型号、规格：Φ125\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["268","030703001392","","止回阀 φ150","1.名称：止回阀 \r\n2.型号、规格：Φ150\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["269","030703001393","","止回阀 φ200","1.名称：止回阀 \r\n2.型号、规格：Φ200\r\n3.其他：满足设计及规范要求","个",{"$nulls":4},""]
["270","031005008394","","砖砌墙体钻孔 Φ100","1.砖砌墙体钻孔 Φ100\r\n2.填料材质：满足设计及规范要求\r\n3.含吊洞","个",{"$nulls":4},""]
["271","031005008395","","砖砌墙体钻孔 Φ108","1.砖砌墙体钻孔 Φ108\r\n2.填料材质：满足设计及规范要求\r\n3.含吊洞","个",{"$nulls":4},""]
["272","031005008396","","砖砌墙体钻孔 Φ133","1.砖砌墙体钻孔 Φ133\r\n2.填料材质：满足设计及规范要求\r\n3.含吊洞","个",{"$nulls":4},""]
["273","031005008397","","砖砌墙体钻孔 Φ200","1.砖砌墙体钻孔 Φ200\r\n2.填料材质：满足设计及规范要求\r\n3.含吊洞","个",{"$nulls":4},""]
["274","031005008398","","砖砌墙体钻孔 Φ63","1.砖砌墙体钻孔 Φ63\r\n2.填料材质：满足设计及规范要求\r\n3.含吊洞","个",{"$nulls":4},""]
["275","031005008399","","砖砌墙体钻孔 Φ80","1.砖砌墙体钻孔 Φ80\r\n2.填料材质：满足设计及规范要求\r\n3.含吊洞","个",{"$nulls":4},""]
["276","031005008400","","砖砌墙体钻孔 Φ83","1.砖砌墙体钻孔 Φ83\r\n2.填料材质：满足设计及规范要求\r\n3.含吊洞","个",{"$nulls":4},""]
["277","031003001401","","自动排气阀 DN20","1.类型:自动排气阀 \r\n2.材质：不锈钢 \r\n3.规格、压力等级:DN20  \r\n4.连接形式:螺纹 ","个",{"$nulls":4},""]
["278","031003001402","","自动排气阀 DN25","1.类型:自动排气阀 \r\n2.材质:钢制 \r\n3.规格、压力等级：DN25  \r\n4.连接形式：螺纹连接","个",{"$nulls":4},""]
["279","030904008403","","总线隔离器","1.名称：总线隔离器 \r\n2.规格：满足设计要求 \r\n3.类型：满足设计要求 \r\n4.输出形式：满足设计要求","个",{"$nulls":4},""]
["280","030412002404","","阻燃型库房灯 12W，4000K","1.名称：阻燃型库房灯\r\n2.型号.规格： 12W，4000K\r\n3.安装形式：详见设计","套",{"$nulls":4},""]
[" "," ","","分部小计 ",""," ",{"$nulls":4}," "]
[" "," ","","单价措施项目清单 ",""," ",{"$nulls":4}," "]
[" "," ","","其他措施项目 ",""," ",{"$nulls":4}," "]
["281","031302007412","","高层施工增加费"," ","项",{"$nulls":4},""]
[" "," ","","分部小计 ",""," ",{"$nulls":4}," "]
[" "," ","","专业措施项目 ",""," ",{"$nulls":4}," "]
["282","031301001413","","吊装加固"," ","项",{"$nulls":4},""]
["283","031301002414","","金属抱杆安装拆除、移位"," ","项",{"$nulls":4},""]
["284","031301003415","","平台铺设、拆除"," ","项",{"$nulls":4},""]
["285","031301004416","","顶升、提升装置"," ","项",{"$nulls":4},""]
["286","031301005417","","大型设备专用机具"," ","项",{"$nulls":4},""]
["287","031301006418","","焊接工艺评定"," ","项",{"$nulls":4},""]
["288","031301007419","","胎（模）具制作、安装、拆除"," ","项",{"$nulls":4},""]
["289","031301008420","","防护棚制作安装拆除"," ","项",{"$nulls":4},""]
["290","031301009421","","特殊地区施工增加"," ","项",{"$nulls":4},""]
["291","031301010422","","安装与生产同时进行施工增加"," ","项",{"$nulls":4},""]
["292","031301011423","","在有害身体健康环境中施工增加"," ","项",{"$nulls":4},""]
["293","031301012424","","工程系统检测、检验"," ","项",{"$nulls":4},""]
["294","031301013425","","设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护"," ","项",{"$nulls":4},""]
["295","031301014426","","焦炉烘炉、热态工程"," ","项",{"$nulls":4},""]
["296","031301015427","","管道安拆后的充气保护"," ","项",{"$nulls":4},""]
["297","031301016428","","隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施"," ","项",{"$nulls":4},""]
["298","031301017429","","脚手架搭拆"," ","项",{"$nulls":4},""]
["299","031301018430","","其他措施"," ","项",{"$nulls":4},""]
[" "," ","","分部小计 ",""," ",{"$nulls":4}," "]
[" "," ","","分部小计 ",""," ",{"$nulls":4}," "]
["合　　计","","","","","","","","",null,""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】","index":4,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,11],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,8,2,9],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,8,3,9],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,8,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,8,5,9],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,8,6,9],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,8,7,9],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,8,8,9],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,8,9,9],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,8,10,9],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,8,11,9],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,8,12,9],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,8,13,9],[14,0,14,6],[14,8,14,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","2025年雅安人民医院零星维修项目清单\\零星维修【安装工程】","","","","标段：","","","","",""]
["序 号","项目编码","","项目名称","","计算基础","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","","调整后\r\n金额(元)","备注"]
["1","031302001405","","安全文明施工费",""," ",null,null,"","",""," "]
["1.1","①","","环境保护费","","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)",null,null,"","",""," "]
["1.2","②","","文明施工费","","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)",null,null,"","",""," "]
["1.3","③","","安全施工费","","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)",null,null,"","",""," "]
["1.4","④","","临时设施费","","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)",null,null,"","",""," "]
["2","031302002406","","夜间施工增加费",""," ",null,null,"","",""," "]
["3","031302003407","","非夜间施工增加",""," ",null,null,"","",""," "]
["4","031302004408","","二次搬运费",""," ",null,null,"","",""," "]
["5","031302005409","","冬雨季施工增加费",""," ",null,null,"","",""," "]
["6","031302006410","","已完工程及设备保护费",""," ",null,null,"","",""," "]
["7","031302008411","","工程定位复测费",""," ",null,null,"","",""," "]
["合　　计","","","","","","",null,"-","","-","-"]

{"sheet":"L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~","index":5,"n_rows":315,"n_cols":10,"rows_kept":315,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[43,4,43,5],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[47,4,47,5],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[50,4,50,5],[51,4,51,5],[52,4,52,5],[53,4,53,5],[54,4,54,5],[55,4,55,5],[56,4,56,5],[57,4,57,5],[58,4,58,5],[59,4,59,5],[60,4,60,5],[61,4,61,5],[62,4,62,5],[63,4,63,5],[64,4,64,5],[65,4,65,5],[66,4,66,5],[67,4,67,5],[68,4,68,5],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[72,4,72,5],[73,4,73,5],[74,4,74,5],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[77,4,77,5],[78,4,78,5],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[82,4,82,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[85,4,85,5],[86,4,86,5],[87,4,87,5],[88,4,88,5],[89,4,89,5],[90,4,90,5],[91,4,91,5],[92,4,92,5],[93,4,93,5],[94,4,94,5],[95,4,95,5],[96,4,96,5],[97,4,97,5],[98,4,98,5],[99,4,99,5],[100,4,100,5],[101,4,101,5],[102,4,102,5],[103,4,103,5],[104,4,104,5],[105,4,105,5],[106,4,106,5],[107,4,107,5],[108,4,108,5],[109,4,109,5],[110,4,110,5],[111,4,111,5],[112,4,112,5],[113,4,113,5],[114,4,114,5],[115,4,115,5],[116,4,116,5],[117,4,117,5],[118,4,118,5],[119,4,119,5],[120,4,120,5],[121,4,121,5],[122,4,122,5],[123,4,123,5],[124,4,124,5],[125,4,125,5],[126,4,126,5],[127,4,127,5],[128,4,128,5],[129,4,129,5],[130,4,130,5],[131,4,131,5],[132,4,132,5],[133,4,133,5],[134,4,134,5],[135,4,135,5],[136,4,136,5],[137,4,137,5],[138,4,138,5],[139,4,139,5],[140,4,140,5],[141,4,141,5],[142,4,142,5],[143,4,143,5],[144,4,144,5],[145,4,145,5],[146,4,146,5],[147,4,147,5],[148,4,148,5],[149,4,149,5],[150,4,150,5],[151,4,151,5],[152,4,152,5],[153,4,153,5],[154,4,154,5],[155,4,155,5],[156,4,156,5],[157,4,157,5],[158,4,158,5],[159,4,159,5],[160,4,160,5],[161,4,161,5],[162,4,162,5],[163,4,163,5],[164,4,164,5],[165,4,165,5],[166,4,166,5],[167,4,167,5],[168,4,168,5],[169,4,169,5],[170,4,170,5],[171,4,171,5],[172,4,172,5],[173,4,173,5],[174,4,174,5],[175,4,175,5],[176,4,176,5],[177,4,177,5],[178,4,178,5],[179,4,179,5],[180,4,180,5],[181,4,181,5],[182,4,182,5],[183,4,183,5],[184,4,184,5],[185,4,185,5],[186,4,186,5],[187,4,187,5],[188,4,188,5],[189,4,189,5],[190,4,190,5],[191,4,191,5],[192,4,192,5],[193,4,193,5],[194,4,194,5],[195,4,195,5],[196,4,196,5],[197,4,197,5],[198,4,198,5],[199,4,199,5],[200,4,200,5],[201,4,201,5],[202,4,202,5],[203,4,203,5],[204,4,204,5],[205,4,205,5],[206,4,206,5],[207,4,207,5],[208,4,208,5],[209,4,209,5],[210,4,210,5],[211,4,211,5],[212,4,212,5],[213,4,213,5],[214,4,214,5],[215,4,215,5],[216,4,216,5],[217,4,217,5],[218,4,218,5],[219,4,219,5],[220,4,220,5],[221,4,221,5],[222,4,222,5],[223,4,223,5],[224,4,224,5],[225,4,225,5],[226,4,226,5],[227,4,227,5],[228,4,228,5],[229,4,229,5],[230,4,230,5],[231,4,231,5],[232,4,232,5],[233,4,233,5],[234,4,234,5],[235,4,235,5],[236,4,236,5],[237,4,237,5],[238,4,238,5],[239,4,239,5],[240,4,240,5],[241,4,241,5],[242,4,242,5],[243,4,243,5],[244,4,244,5],[245,4,245,5],[246,4,246,5],[247,4,247,5],[248,4,248,5],[249,4,249,5],[250,4,250,5],[251,4,251,5],[252,4,252,5],[253,4,253,5],[254,4,254,5],[255,4,255,5],[256,4,256,5],[257,4,257,5],[258,4,258,5],[259,4,259,5],[260,4,260,5],[261,4,261,5],[262,4,262,5],[263,4,263,5],[264,4,264,5],[265,4,265,5],[266,4,266,5],[267,4,267,5],[268,4,268,5],[269,4,269,5],[270,4,270,5],[271,4,271,5],[272,4,272,5],[273,4,273,5],[274,4,274,5],[275,4,275,5],[276,4,276,5],[277,4,277,5],[278,4,278,5],[279,4,279,5],[280,4,280,5],[281,4,281,5],[282,4,282,5],[283,4,283,5],[284,4,284,5],[285,4,285,5],[286,4,286,5],[287,4,287,5],[288,4,288,5],[289,4,289,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 承包人提供主要材料和工程设备一览表\r\n（适用造价信息差额调整法）","","","","","","","","",""]
["工程名称：","2025年雅安人民医院零星维修项目清单\\零星维修【安装工程】","","","","标段：","","","",""]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","","基准单价(元)","投标单价(元)","发承包人确认单价(元)","备注"]
["1","挂式小便器","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["2","小便器排水附件","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["3","小便器冲水连接管 DN15","根",{"$nulls":4},"",""," "]
["4","埋入式感应控制器","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["5","连体坐便器","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["6","连体坐便器进水阀配件","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["7","座便器桶盖","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["8","角型阀(带铜活) DN15","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["9","金属软管 D15","根",{"$nulls":4},"",""," "]
["10","瓷蹲式大便器","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["11","瓷蹲式大便器低水箱及配件","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["12","洗脸盆","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["13","洗脸盆排水附件","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["14","立式水嘴 DN15","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["15","成品镜面 车边","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["16","锯材 综合","m3",{"$nulls":4},"",""," "]
["17","胶合板 3mm","m2",{"$nulls":4},"",""," "]
["18","其他材料费","元",{"$nulls":4},"",""," "]
["19","20线管","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["20","普通吊顶灯具","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["21","普通节能灯具","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["22","电缆线桥架线槽盒","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["23","焊接钢管 DN100","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["24","焊接钢管 DN125","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["25","单层百叶风口 1000*200","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["26","单层百叶风口 1200*2000","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["27","单层百叶风口 150*150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["28","单层百叶风口 200*200","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["29","单层百叶风口 250*250","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["30","单层百叶风口 300*300","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["31","单层百叶风口 500*150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["32","单层百叶风口 500*500","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["33","单层百叶风口 600*150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["34","单层百叶风口 600*181","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["35","单层百叶风口 600*200","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["36","单层百叶风口 800*150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["37","单层百叶风口 800*2000","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["38","单口语音面板","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["39","单联单控开关 250V.10A","只",{"$nulls":4},"",""," "]
["40","地漏 DN100","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["41","地漏 DN50","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["42","槽钢","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["43","角钢","kg",{"$nulls":4},"",""," "]
["44","电力电缆 BTTRZ-3x4","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["45","电力电缆 BTTRZ-5x4","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["46","电力电缆 WDZB1-YJY-4x25+1x16","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["47","电力电缆 WDZB1-YJY-4x35+1x16","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["48","电力电缆 WDZB1-YJY-4x50+1x25","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["49","电力电缆 WDZB1-YJY-5x16","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["50","电力电缆 WDZB1-YJY-5x6","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["51","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x240+120)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["52","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x50+25)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["53","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x95+50)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["54","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(5x10)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["55","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(5x16)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["56","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(5x4)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["57","电力电缆头（五芯、≤120mm2）","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["58","电力电缆头（五芯、≤16mm2）","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["59","电力电缆头（五芯、≤240mm2）","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["60","电力电缆头（五芯、≤35mm2）","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["61","电力电缆头（五芯、≤50mm2）","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["62","蝶阀 200*120","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["63","蝶阀 250*120","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["64","蝶阀 300*120","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["65","蝶阀 320*120","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["66","卡箍连接件（含胶圈）","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["67","蝶阀 DN100","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["68","定向耦合器","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["69","定制隔帘导轨 不锈钢管 单轨","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["70","钢制接线盒","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["71","钢质接线盒","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["72","接地母线-镀锌扁钢 25x4","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["73","接地母线-镀锌扁钢 40x4","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["74","截止阀 DN20","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["75","截止阀 DN25","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["76","截止阀 DN32","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["77","截止阀 DN40","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["78","截止阀 DN50","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["79","截止阀 Φ10","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["80","截止阀 Φ14","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["81","截止阀 Φ32","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["82","截止阀 Φ8","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["83","金属软管 Φ20","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["84","金属软管 Φ25","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["85","金属天花管道换气扇 PF01","台",{"$nulls":4},"",""," "]
["86","金属天花管道换气扇 PF02","台",{"$nulls":4},"",""," "]
["87","金属天花管道换气扇 PF04","台",{"$nulls":4},"",""," "]
["88","金属天花管道换气扇 PF05","台",{"$nulls":4},"",""," "]
["89","抗震支架 PL-T-DN150","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["90","抗震支架 PL-T-DN100","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["91","抗震支架 QJ-T-200","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["92","抗震支架 QJ-T-300","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["93","抗震支架 QJ-TL-200","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["94","抗震支架 QJ-TL-300","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["95","抗震支架 PL-TL-DN80","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["96","抗震支架 PL-TL-DN65","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["97","抗震支架 PL-TL-DN150","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["98","抗震支架 PL-TL-DN100","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["99","抗震支架 PL-T-DN65","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["100","抗震支架 PL-T-DN80","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["101","抗震支架 XF-T-DN100","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["102","抗震支架 XF-TL-DN100","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["103","抗震支架 XF-TL-DN65","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["104","抗震支架 ZH-2T-200/200","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["105","抗震支架 ZH-2T-200/300","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["106","抗震支架 ZH-2TL-200/200","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["107","抗震支架 ZH-2TL-200/300","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["108","抗震支架 ZH-2TL-200/400","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["109","抗震支架 ZH-2TL-300/200","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["110","模块化多媒体地插","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["111","模块箱","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["112","配电箱 1-PB01","台",{"$nulls":4},"",""," "]
["113","配电箱 2-2AL1","台",{"$nulls":4},"",""," "]
["114","配管 JDG20","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["115","配管 PC20","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["116","配管 PC32","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["117","配管 PC50","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["118","配管 SC100","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["119","配管 SC150","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["120","配管 SC20","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["121","配管 SC25","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["122","配管 SC32","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["123","配管 SC50","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["124","配管 SC65","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["125","配管 SC80","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["126","配线 2芯皮线光缆","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["127","配线 BWDZ-BYJ(F)-4","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["128","配线 BYJ-16","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["129","配线 BYJ-2.5","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["130","配线 BYJ-4","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["131","配线 EVJV2*1.0","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["132","配线 HCAAYZ-50-12(1/2\")","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["133","配线 WDZB1-BYJ-16","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["134","配线 WDZB1-BYJ-2.5","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["135","配线 WDZB1-BYJ-4","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["136","配线 WDZB1-BYJ-6","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["137","配线 WDZB1-KYJ-6x1.5","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["138","配线 WDZB1N-BYJ(F)-2.5","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["139","配线 WDZB1N-BYJ-2.5","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["140","配线 WDZB1N-BYJ-4","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["141","配线 WDZB1N-KYJ-2x1.5","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["142","配线 WDZB1N-RYJS(2x2.5)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["143","配线 WDZB1N-RYSP-2x2.5","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["144","配线 WDZB1N-YJ(F)E-25","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["145","配线 WDZB1N-YJ(F)E-35","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["146","配线 WDZB1-RYS2*1.0","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["147","配线 WDZB1-RYSP2*1.0","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["148","配线 WDZB1-RYY2*0.5","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["149","配线 WDZB1-RYY2*1.0","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["150","配线 WDZB1-RYY4*1.0","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["151","配线 WDZB1-RYY6*0.5","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["152","配线 WDZ-BYJ(F)-2.5","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["153","配线 WDZ-BYJ(F)-6","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["154","配线 WDZCN-BYJ-1.5","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["155","配线 WDZCN-RYS-2X1.5","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["156","普通5孔10A插座","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["157","普通5孔16A插座","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["158","桥架 200*100","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["159","桥架 CT-100x50mm","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["160","桥架 CT-200x100mm","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["161","桥架 CT-300x100mm","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["162","桥架 CT-300x150mm","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["163","三联单控开关 250V.10A","只",{"$nulls":4},"",""," "]
["164","射灯 15W，4000K","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["165","声光报警器","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["166","实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 DN100","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["167","室内塑料排水管粘接管件 DN100","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["168","实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 DN50","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["169","室内塑料排水管粘接管件 DN50","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["170","实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料排水管 DN75","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["171","室内塑料排水管粘接管件DN75","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["172","手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) MF/ABC5","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["173","疏散指示门灯(集中蓄电池) 1W，LED，A型灯具，中型,DC36V","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["174","双层百叶风口 100*100","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["175","双层百叶风口 1300x250","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["176","双层百叶风口 150*150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["177","双层百叶风口 180*180","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["178","双层百叶风口 200*150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["179","双层百叶风口 200*200","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["180","双层百叶风口 250*200","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["181","双层百叶风口 250*250","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["182","双层百叶风口 300*150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["183","双层百叶风口 300*300","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["184","双层百叶风口 360*150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["185","双层百叶风口 400*150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["186","双层百叶风口 500*150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["187","双层百叶风口 500*200","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["188","双层百叶风口 550*125","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["189","双层百叶风口 600*150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["190","双层百叶风口 800*150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["191","双层百叶风口 800*200","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["192","双联单控开关 250V.10A","只",{"$nulls":4},"",""," "]
["193","水管侧向抗震支架 NT-DN125-T","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["194","水管侧向抗震支架 ZH-DN100*2-T","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["195","水管侧向抗震支架 ZH-DN150*2-T","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["196","水管侧向抗震支架 ZH-DN250*2-T","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["197","水管侧向抗震支架 ZH-DN65*2-T","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["198","水管侧向抗震支架 ZH-DN80*2-T","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["199","水管双向抗震支架 ZH-DN100*2-TL","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["200","水管双向抗震支架 ZH-DN150*2-TL","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["201","水管双向抗震支架 ZH-DN250*2-TL","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["202","水管双向抗震支架 ZH-DN65*2-TL","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["203","水管双向抗震支架 ZH-DN80*2-TL","付",{"$nulls":4},"",""," "]
["204","水喷淋钢管 DN100","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["205","沟槽直接头 （含胶圈）DN100","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["206","水喷淋钢管 DN150","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["207","沟槽直接头 （含胶圈）DN150","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["208","镀锌钢管接头管件 DN25","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["209","水喷淋钢管 DN25","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["210","镀锌钢管接头管件 DN32","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["211","水喷淋钢管 DN32","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["212","镀锌钢管接头管件 DN40","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["213","水喷淋钢管 DN40","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["214","镀锌钢管接头管件 DN50","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["215","水喷淋钢管 DN50","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["216","镀锌钢管接头管件 DN65","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["217","镀锌钢管接头管件 DN80","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["218","水喷淋钢管 DN65","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["219","水喷淋钢管 DN80","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["220","四联单控开关 250V.10A","只",{"$nulls":4},"",""," "]
["221","塑料接线盒","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["222","洗脸盆托架","副",{"$nulls":4},"",""," "]
["223","红外感应龙头及配件 15","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["224","洗脸盆（立式）","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["225","配线架","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["226","应急照明壁灯（集中蓄电池）10W，LED，A型灯具，中型，DC36V","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["227","应急照明吸顶灯(集中蓄电池) 6W，LED ，A型灯具，中型,DC36V","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["228","闸阀 DN100","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["229","碳钢平焊法兰 DN100","片",{"$nulls":4},"",""," "]
["230","闸阀 DN125","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["231","碳钢平焊法兰 DN125","片",{"$nulls":4},"",""," "]
["232","闸阀 DN150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["233","碳钢平焊法兰 DN150","片",{"$nulls":4},"",""," "]
["234","碳钢平焊法兰 DN50","片",{"$nulls":4},"",""," "]
["235","闸阀 DN50","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["236","闸阀 DN65","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["237","碳钢平焊法兰 DN65","片",{"$nulls":4},"",""," "]
["238","闸阀 DN80","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["239","碳钢平焊法兰 DN80","片",{"$nulls":4},"",""," "]
["240","止回阀 200*200","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["241","止回阀 320*200","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["242","止回阀 500*400","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["243","止回阀 DN125","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["244","止回阀 DN150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["245","止回阀 DN25","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["246","止回阀 DN40","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["247","止回阀 φ100","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["248","止回阀 φ125","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["249","止回阀 φ150","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["250","止回阀 φ200","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["251","自动排气阀 DN20","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["252","自动排气阀 DN25","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["253","总线隔离器","个",{"$nulls":4},"",""," "]
["254","阻燃型库房灯 12W，4000K","套",{"$nulls":4},"",""," "]
["255","配管 JDG25","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["256","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x185+95)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["257","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x120+70)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["258","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x150+70)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["259","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x70+35)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["260","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x35+16)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["261","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x25+16)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["262","电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-1(4x16+10)","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["263","电力电缆 WDZB1-YJY-4x70+1x35","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["264","电力电缆 WDZB1-YJY-4x95+1x50","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["265","电力电缆 WDZB1-YJY-4x120+1x70","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["266","电力电缆 WDZB1-YJY-4x150+1x70","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["267","电力电缆 WDZB1-YJY-4x185+1x95","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["268","电力电缆 WDZB1-YJY-4x240+1x120","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["269","电力电缆 WDZB1-YJY-5x4","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["270","电力电缆 YJV-5x4","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["271","电力电缆 YJV-5x6","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["272","电力电缆 YJV-5x10","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["273","电力电缆 YJV-5x16","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["274","电力电缆 YJV-5x25","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["275","电力电缆 YJV-5x35","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["276","电力电缆 YJV-5x50","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["277","电力电缆 YJV-4x10+6","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["278","电力电缆 YJV-4x16+10","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["279","电力电缆 YJV-4x25+16","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["280","电力电缆 YJV-4x35+16","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["281","电力电缆 YJV-4x50+25","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["282","电力电缆 YJV-4x70+35","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["283","电力电缆 YJV-4x95+50","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["284","电力电缆 YJV-4x120+70","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["285","电力电缆 YJV-4x150+70","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["286","电力电缆 YJV-4x185+95","m",{"$nulls":4},"",""," "]
["287","电力电缆 YJV-4x240+120","m",{"$nulls":4},"",""," "]
[288,"地胶拆除","㎡"]
[289,"木地板拆除","㎡"]
[290,"损坏玻璃拆除","㎡"]
[291,"铸铁沟盖板 300*400","块"]
[292,"铸铁沟盖板 300*300","块"]
[293,"水泥沟盖板","块"]
[294,"水泥沟盖板","块"]
[295,"幕墙玻璃","㎡"]
[296,"高空作业","（人/天）"]
[297,"零星用工","（人/天）"]
[298,"截水槽","m"]
[299,"花岗石 400*500","㎡"]
[300,"花岗石 300*300","㎡"]
[301,"钢板12mm","㎡"]
[302,"纱窗（定制）","㎡"]
[303,"透水混凝土","㎡"]
[304,"树木移栽（小）","颗"]
[305,"树木移栽（中）","颗"]
[306,"树木移栽（大）","颗"]
[307,"疏通管道（室外井道）","台次"]
[308,"疏通管道（室内）","（人/天）"]
[309,"不锈钢门套（定制）","套"]
[310,"岩棉吸音板 300*300","㎡"]
[311,"岩棉吸音板 600*600","㎡"]
[312,"抗倍特板","㎡"]